<JingJiBiao BiaoDuanNO="A3206840308000278001001" Jsfs="1" Version="3.2" Xmmc="南通重工装备船舶海工供应链能力提升项目（一标段）">
  <ZhaoBiaoXx BzTime="2025-05-21" Bzr="顾飞" FhTime="2025-05-21" Fhr="汪琪" Zbr="南通中远海运重工装备有限公司" ZbrDb="王松" Zxr="南通城建工程项目管理有限公司" ZxrDb="顾莉玲" />
  <Dxgcxx Aqwmf="0" Dxgcbh="DX" Dxgcmc="南通重工装备船舶海工供应链能力提升项目（一标段）土建" Gf="0" Je="0" Zgj="0">
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="001" Dwgcmc="大型土石方" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="1">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="1.3" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.24" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="加工车间" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="平整场地" Qdbm="010101001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="22215.88" Xh="1" Xmtz="1、土壤类别:踏勘现场或根据地勘报告综合考虑，清表及清除各类垃圾&#xD;&#xA;2、弃土运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、取土运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、投标人请自行踏勘现场，满足现场施工要求&#xD;&#xA;5、备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Jxf="0" Lr="0" Mc="挖一般土方" Qdbm="010101002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5162.17" Xh="2" Xmtz="1.土壤类别:投标人根据地质勘探报告及现场勘察现场自行确定土壤类别&#xD;&#xA;2.挖土深度:结合现场、图纸，自行考虑&#xD;&#xA;3.弃土运距:投标人踏勘现场自行考虑&#xD;&#xA;4.综合考虑桩间挖土、所有地上地下影响施工的障碍物的清运等相关费用，结算时综合单价不调整&#xD;&#xA;5.备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Jxf="0" Lr="0" Mc="挖沟槽土方" Qdbm="010101003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2774.15" Xh="3" Xmtz="1.土壤类别:投标人根据地质勘探报告及现场勘察现场自行确定土壤类别&#xD;&#xA;2.挖土深度:结合现场、图纸，自行考虑&#xD;&#xA;3.弃土运距:投标人踏勘现场自行考虑&#xD;&#xA;4.综合考虑桩间挖土、所有地上地下影响施工的障碍物的清运等相关费用，结算时综合单价不调整&#xD;&#xA;5.备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Jxf="0" Lr="0" Mc="挖基坑土方" Qdbm="010101004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3848.08" Xh="4" Xmtz="1.土壤类别:投标人根据地质勘探报告及现场勘察现场自行确定土壤类别&#xD;&#xA;2.挖土深度:结合现场、图纸，自行考虑&#xD;&#xA;3.弃土运距:投标人踏勘现场自行考虑&#xD;&#xA;4.综合考虑桩间挖土、所有地上地下影响施工的障碍物的清运等相关费用，结算时综合单价不调整&#xD;&#xA;5.备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Jxf="0" Lr="0" Mc="回填方" Qdbm="010103001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4198.85" Xh="5" Xmtz="1、密实度要求:按设计及规范要求&#xD;&#xA;2、填方材料品种:采用灰土、压实性较好的素填土、级配碎石等分层夯实,分层厚度不大于 250mm,压实系数 λc&gt; 0.94。&#xD;&#xA;3、填方粒径要求:按设计要求&#xD;&#xA;4、填方来源、运距:自行考虑&#xD;&#xA;5、土方来源由投标单位自行考虑，结算时不予调整&#xD;&#xA;6、备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="余方弃置" Qdbm="010103002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7585.55" Xh="6" Xmtz="1、废弃料品种:余土外运&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="结构焊装车间" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以建筑物首层建筑面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="平整场地" Qdbm="010101001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="41388.54" Xh="7" Xmtz="1、土壤类别:踏勘现场或根据地勘报告综合考虑，清表及清除各类垃圾&#xD;&#xA;2、弃土运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、取土运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、投标人请自行踏勘现场，满足现场施工要求&#xD;&#xA;5、备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Jxf="0" Lr="0" Mc="挖一般土方" Qdbm="010101002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16247.86" Xh="8" Xmtz="1.土壤类别:投标人根据地质勘探报告及现场勘察现场自行确定土壤类别&#xD;&#xA;2.挖土深度:结合现场、图纸，自行考虑&#xD;&#xA;3.弃土运距:投标人踏勘现场自行考虑&#xD;&#xA;4.综合考虑桩间挖土、所有地上地下影响施工的障碍物的清运等相关费用，结算时综合单价不调整&#xD;&#xA;5.备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Jxf="0" Lr="0" Mc="挖沟槽土方" Qdbm="010101003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3629.02" Xh="9" Xmtz="1.土壤类别:投标人根据地质勘探报告及现场勘察现场自行确定土壤类别&#xD;&#xA;2.挖土深度:结合现场、图纸，自行考虑&#xD;&#xA;3.弃土运距:投标人踏勘现场自行考虑&#xD;&#xA;4.综合考虑桩间挖土、所有地上地下影响施工的障碍物的清运等相关费用，结算时综合单价不调整&#xD;&#xA;5.备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Jxf="0" Lr="0" Mc="挖基坑土方" Qdbm="010101004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7208.65" Xh="10" Xmtz="1.土壤类别:投标人根据地质勘探报告及现场勘察现场自行确定土壤类别&#xD;&#xA;2.挖土深度:结合现场、图纸，自行考虑&#xD;&#xA;3.弃土运距:投标人踏勘现场自行考虑&#xD;&#xA;4.综合考虑桩间挖土、所有地上地下影响施工的障碍物的清运等相关费用，结算时综合单价不调整&#xD;&#xA;5.备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Jxf="0" Lr="0" Mc="回填方" Qdbm="010103001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10358.99" Xh="11" Xmtz="1、密实度要求:按设计及规范要求&#xD;&#xA;2、填方材料品种:采用灰土、压实性较好的素填土、级配碎石等分层夯实,分层厚度不大于 250mm,压实系数 λc&gt; 0.94。&#xD;&#xA;3、填方粒径要求:按设计要求&#xD;&#xA;4、填方来源、运距:自行考虑&#xD;&#xA;5、土方来源由投标单位自行考虑，结算时不予调整&#xD;&#xA;6、备注:工程量按定额规则计算" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按挖方清单项目工程量减利用回填方体积（正数）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="余方弃置" Qdbm="010103002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16726.54" Xh="12" Xmtz="1、废弃料品种:余土外运&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="挖碎砖" Qdbm="010201001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="13" Xmtz="1、目前施工场地需挖50cm碎砖&#xD;&#xA;2、碎砖需运至甲方指定地点的费用包含在内，施工单位自行考虑&#xD;&#xA;3、挖出的碎砖由甲方自行处置&#xD;&#xA;4、费用包干，结算时不做调整" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按建筑垃圾处置的工程量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="土方平衡项" Qdbm="SB010103003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="14" Xmtz="1、招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量，投标单位应根据现有的设计文件、勘察文件并结合施工方案和已明确的现场实际情况自行进行计算，详细计算式必须列出，若计算结果与清单提供的土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中&quot;土方自行平衡调整项&quot;中（包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等），该费用一次性包死" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="011707001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.42" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="011707010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="011707002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707007001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="01B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="011705001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、机械设备规格型号：自行考虑，符合安全规范等要求&#xD;&#xA;2、投标人综合考虑报价，结算不做调整" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="002" Dwgcmc="桩基" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="1">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="1.3" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.24" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="加工车间桩基" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩（试桩）" Qdbm="010301001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="174" Xh="1" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-350-14、15&#xD;&#xA;3、有效桩长：29米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-0.1m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩（试桩）" Qdbm="010301001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="81" Xh="2" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-300-13、14&#xD;&#xA;3、有效桩长：27米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：+1.116m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩（试桩）" Qdbm="010301001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="56" Xh="3" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-350-13、15&#xD;&#xA;3、有效桩长：28米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：+0.77m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Qdbm="010301001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9099" Xh="4" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-350-14、13&#xD;&#xA;3、有效桩长：27米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-2.1m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Qdbm="010301001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="405" Xh="5" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-350-14、13&#xD;&#xA;3、有效桩长：27米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-1.7m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Qdbm="010301001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4400" Xh="6" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-300-13、12&#xD;&#xA;3、有效桩长：25米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-0.884m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Qdbm="010301001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="728" Xh="7" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-350-13、13&#xD;&#xA;3、有效桩长：26米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-1.23m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="桩头涂膜防水（南通补充清单）" Qdbm="010904008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3095.64" Xh="8" Xmtz="1、对于两节桩,其上节桩顶部4米范围内需涂刷软沥青涂层,沥青软化点50~65℃,在25℃时的针入度为40~70mm,沥青涂层厚度为6~12mm。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="结构装焊车间及1#、2#生产辅助楼" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩（试桩）" Qdbm="010301001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="416" Xh="9" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-400-15、17&#xD;&#xA;3、有效桩长：32米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-0.45m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩（试桩）" Qdbm="010301001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="84" Xh="10" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-300-13、15&#xD;&#xA;3、有效桩长：28米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：+1.01m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩（试桩）" Qdbm="010301001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="90" Xh="11" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-300-15、15&#xD;&#xA;3、有效桩长：30米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：+0.77m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Qdbm="010301001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4080" Xh="12" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-400-15、15&#xD;&#xA;3、有效桩长：30米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-2.1m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Qdbm="010301001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="14430" Xh="13" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-400-15、15&#xD;&#xA;3、有效桩长：30米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-2.45m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Qdbm="010301001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2880" Xh="14" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-400-15、15&#xD;&#xA;3、有效桩长：30米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-1.7m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Qdbm="010301001014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5850" Xh="15" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-300-13、13&#xD;&#xA;3、有效桩长：26米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-0.99m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示截面积乘以桩长（包括桩尖）以实体积计算&#xD;&#xA;3.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预制钢筋混凝土方桩" Qdbm="010301001015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1316" Xh="16" Xmtz="1、地层情况:详见地勘报告&#xD;&#xA;2、方桩型号：X-HYRS-B-300-14、14&#xD;&#xA;3、有效桩长：28米&#xD;&#xA;4、桩顶标高：-1.23m（相对于±0.00）&#xD;&#xA;5、采用静压式打桩方式&#xD;&#xA;6、含送桩、接桩等所有费用，需采用桩尖费用包含在内&#xD;&#xA;7、详见施工图纸及相关规范要求&#xD;&#xA;8、桩基施工时根据地勘报告，明确有块石的地方，由施工方自行考虑挖除，不另外增加费用。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="桩头涂膜防水（南通补充清单）" Qdbm="010904008002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6147" Xh="17" Xmtz="1、对于两节桩,其上节桩顶部4米范围内需涂刷软沥青涂层,沥青软化点50~65℃,在25℃时的针入度为40~70mm,沥青涂层厚度为6~12mm。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="011707001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.11" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="011707010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="011707002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707007001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="01B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="011705001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、机械设备规格型号，满足施工并符合安全规范等要求；&#xD;&#xA;2、投标人综合考虑设计试桩及工程桩施工间隙，不再另行计取二次机械进出场及安拆费；&#xD;&#xA;3、投标人自主报价，结算不调整。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="003" Dwgcmc="焊装车间及1#、2#生产辅助楼土建" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="1">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="3.2" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.53" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="桩基工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="根" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以立方米计量，按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算&#xD;&#xA;2.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="截（凿）桩头" Qdbm="010301004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19" Xh="1" Xmtz="1、桩类型:预应力混凝土实心方桩&#xD;&#xA;2、试桩截桩" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="砌筑工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加&#xD;&#xA;基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="砖基础" Qdbm="010401001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="238.36" Xh="2" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖&#xD;&#xA;2、基础类型:条形&#xD;&#xA;3、厚度:240mm&#xD;&#xA;4、砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆&#xD;&#xA;5、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Jxf="0" Lr="0" Mc="砌块墙" Qdbm="010402001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="75.78" Xh="3" Xmtz="1、砌块品种、规格、强度等级:A5 B07蒸压加气混凝土砌块&#xD;&#xA;2、墙体类型:外墙&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级:DMa5.0&#xD;&#xA;4、厚度:240mm&#xD;&#xA;5、有水房间&#xD;&#xA;6、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Jxf="0" Lr="0" Mc="砌块墙" Qdbm="010402001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="78.97" Xh="4" Xmtz="1、砌块品种、规格、强度等级:A5 B07蒸压加气混凝土砌块&#xD;&#xA;2、墙体类型:内墙&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级:DMa5.0&#xD;&#xA;4、厚度:240mm&#xD;&#xA;5、有水房间&#xD;&#xA;6、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Jxf="0" Lr="0" Mc="砌块墙" Qdbm="010402001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="473.85" Xh="5" Xmtz="1、砌块品种、规格、强度等级:A5 B07蒸压加气混凝土砌块&#xD;&#xA;2、墙体类型:外墙&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级:DMa5.0&#xD;&#xA;4、厚度:240mm&#xD;&#xA;5、部位:无水房间&#xD;&#xA;6、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Jxf="0" Lr="0" Mc="砌块墙" Qdbm="010402001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="186.34" Xh="6" Xmtz="1、砌块品种、规格、强度等级:A5 B07蒸压加气混凝土砌块&#xD;&#xA;2、墙体类型:内墙&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级:DMa5.0&#xD;&#xA;4、厚度:240mm&#xD;&#xA;5、部位:无水房间&#xD;&#xA;6、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="以米计量，按设计图示以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="砖砌电缆沟" Qdbm="010401014001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.67" Xh="7" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:240厚混凝土实心砖&#xD;&#xA;2、砂浆强度等级:Mb10.0水泥砂浆&#xD;&#xA;3、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆沟砖柱" Qdbm="010401009001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2.36" Xh="8" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:240厚混凝土实心砖&#xD;&#xA;2、柱类型:矩形&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级、配合比:Mb10.0水泥砂浆&#xD;&#xA;4、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加&#xD;&#xA;基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="防潮层" Qdbm="010401001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="308.24" Xh="9" Xmtz="1、无地下室房间在室内地坪下约60mm处做20厚DP20预拌砂浆（加3%~5%防水剂）粉刷&#xD;&#xA;2、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="混凝土及钢筋混凝土工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="垫层" Qdbm="010501001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="466.54" Xh="10" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="满堂基础" Qdbm="010501004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="20.58" Xh="11" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、部位:10KV开关站底板&#xD;&#xA;4、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="桩承台基础" Qdbm="010501005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2335.07" Xh="12" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、杯型基础&#xD;&#xA;4、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="桩承台基础" Qdbm="010501005002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="88.14" Xh="13" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="设备基础" Qdbm="010501006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="161.28" Xh="14" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、20m³以外&#xD;&#xA;4、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="设备基础" Qdbm="010501006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6.72" Xh="15" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、20m³以内&#xD;&#xA;4、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="二次灌浆" Qdbm="010501006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="147.02" Xh="16" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35（无收缩）细石混凝土&#xD;&#xA;3、基础杯口内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="二次灌浆" Qdbm="010501006004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5.1" Xh="17" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C40细石混凝土&#xD;&#xA;3、基础杯口内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形柱" Qdbm="010502001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.85" Xh="18" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、高度:3.6m内&#xD;&#xA;4、周长:1.6m内&#xD;&#xA;5、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形柱" Qdbm="010502001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="13.94" Xh="19" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、高度:3.6m内&#xD;&#xA;4、周长:1.6~2.5m内&#xD;&#xA;5、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形柱" Qdbm="010502001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7.68" Xh="20" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、高度:3.6~5m内&#xD;&#xA;4、周长:1.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形柱" Qdbm="010502001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="115.2" Xh="21" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、高度:3.6~5m内&#xD;&#xA;4、周长:1.6~2.5m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="构造柱" Qdbm="010502002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="110.89" Xh="22" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁" Qdbm="010503001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1583.49" Xh="23" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形梁" Qdbm="010503002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2.1" Xh="24" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形梁" Qdbm="010503002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6.52" Xh="25" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、层高:3.6~5m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Jxf="0" Lr="0" Mc="圈梁" Qdbm="010503004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="53.65" Xh="26" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Jxf="0" Lr="0" Mc="止水坎" Qdbm="010503004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11.46" Xh="27" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Jxf="0" Lr="0" Mc="过梁" Qdbm="010503005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9.75" Xh="28" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁后浇带" Qdbm="010508001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23.24" Xh="29" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内" Jxf="0" Lr="0" Mc="直形墙" Qdbm="010504001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16.64" Xh="30" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、厚度:300mm内&#xD;&#xA;4、部位:10KV开关站挡墙&#xD;&#xA;5、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积&#xD;&#xA;压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积&#xD;&#xA;有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="栏板" Qdbm="010505006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="51.96" Xh="31" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、屋面栏板" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积&#xD;&#xA;压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积&#xD;&#xA;有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="有梁板" Qdbm="010505001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="667.55" Xh="32" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、板厚:100~200mm&#xD;&#xA;4、支模高度:3.6~5m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨蓬反挑檐的体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="雨篷板" Qdbm="010505008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="43.1" Xh="33" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、复式雨棚" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤500mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="直形楼梯" Qdbm="010506001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="57.98" Xh="34" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="散水" Qdbm="010507001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="473.64" Xh="35" Xmtz="1、60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光&#xD;&#xA;2、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆&#xD;&#xA;3、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料&#xD;&#xA;4、素土夯实，向外坡3%~5%&#xD;&#xA;5、做法参12J003-1A/A1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="人行坡道" Qdbm="010507001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="127.46" Xh="36" Xmtz="1、50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面&#xD;&#xA;2、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;3、300厚粒径10~40卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm&#xD;&#xA;4、素土夯实&#xD;&#xA;5、室外混凝土坡道做法参12J003-1A/A7" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="车行坡道" Qdbm="011101003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="420.9" Xh="37" Xmtz="1、车行坡道做法参照室内地坪做法5&#xD;&#xA;2、200厚C30细石钢筋混凝土,面层随捣随抹光,表面涂密封固化剂&#xD;&#xA;3、面钢筋三级钢8@150双向，底筋三级钢12@200双向（钢筋另计）&#xD;&#xA;4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;5、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;6、300厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%），压实系数 &gt;0.94" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="车行坡道" Qdbm="011101003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="87.9" Xh="38" Xmtz="1、车行坡道做法参照室内地坪做法7&#xD;&#xA;2、150厚C30细石钢筋混凝土,面层随捣随抹光,表面涂密封固化剂&#xD;&#xA;3、面钢筋三级钢8@150双向，底筋三级钢12@200双向（钢筋另计）&#xD;&#xA;4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;5、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;6、350厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%），压实系数 &gt;0.94" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示的中心线延长米计算&#xD;&#xA;2.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="压顶" Qdbm="010507005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="30.19" Xh="39" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;2.以座计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="其他构件" Qdbm="010507007001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.68" Xh="40" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、部位:窗口线条" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;2.以座计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="其他构件" Qdbm="010507007002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.92" Xh="41" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20&#xD;&#xA;3、部位:电缆沟内素砼填充" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="排水沟" Qdbm="010507003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1079.6" Xh="42" Xmtz="1、排水沟宽300，起点深100，末端深300&#xD;&#xA;2、沟壁、沟底每层做法及配筋同地⑤做法（钢筋另计）&#xD;&#xA;3、沟壁20厚1:2水泥砂浆，沟底20厚1:2.5防水砂浆&#xD;&#xA;4、做法参07J306-P8-1#，2#，C#" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="排水沟" Qdbm="010507003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="587.9" Xh="43" Xmtz="1、排水沟宽300，起点深100，末端深300&#xD;&#xA;2、沟壁、沟底每层做法及配筋同地⑦做法（钢筋另计）&#xD;&#xA;3、沟壁20厚1:2水泥砂浆，沟底20厚1:2.5防水砂浆&#xD;&#xA;4、做法参07J306-P8-1#，2#，C#" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;2.以块计量，按设计图示尺寸以数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="沟盖板" Qdbm="010512008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="633.65" Xh="44" Xmtz="1、排水沟盖板（甲供）&#xD;&#xA;2、排水沟盖板07J306-P2-2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井" Qdbm="010507003003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="45" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1000*1000*1100mm&#xD;&#xA;4、室内电缆井做法参02J331-12页-R1010-1&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井" Qdbm="010507003004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="46" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1400*1000*1000mm&#xD;&#xA;4、室内电缆井做法参02J331-12页-R1010-1&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井" Qdbm="010507003005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="47" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:2500*1500*1300mm&#xD;&#xA;4、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井" Qdbm="010507003006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="48" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1500*1000*1300mm&#xD;&#xA;4、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井" Qdbm="010507003007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="49" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1000*1000*1100mm&#xD;&#xA;4、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.319" Xh="50" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ6三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="55.079" Xh="51" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ8三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.459" Xh="52" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ10三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10.256" Xh="53" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ12三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="108.849" Xh="54" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ14三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="121.068" Xh="55" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ16~25三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2.912" Xh="56" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ6三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6~8m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="24.906" Xh="57" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ8三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6~8m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.675" Xh="58" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ10三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6~8m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10.348" Xh="59" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ12三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6~8m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9.31" Xh="60" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ16~25三级钢&#xD;&#xA;2、层高:3.6~8m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.179" Xh="61" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ10三级钢带E&#xD;&#xA;2、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.286" Xh="62" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ12三级钢带E&#xD;&#xA;2、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19.571" Xh="63" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ14三级钢带E&#xD;&#xA;2、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="139.85" Xh="64" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ16~25三级钢带E&#xD;&#xA;2、层高:3.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="35.318" Xh="65" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ8三级钢带E&#xD;&#xA;2、层高:3.6~8m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11.293" Xh="66" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ10三级钢带E&#xD;&#xA;2、层高:3.6~8m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.599" Xh="67" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ12三级钢带E&#xD;&#xA;2、层高:3.6~8m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="79.446" Xh="68" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ16~25三级钢带E&#xD;&#xA;2、层高:3.6~8m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001020" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5.618" Xh="69" Xmtz="1、钢筋种类、规格:砌体加筋" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001021" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5.074" Xh="70" Xmtz="1、钢筋种类、规格:屋面冷拔丝" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001022" Rgf="0" Sbf="0" Sl="101.046" Xh="71" Xmtz="1、地坪钢筋&#xD;&#xA;2、φ8三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001023" Rgf="0" Sbf="0" Sl="37.084" Xh="72" Xmtz="1、地坪钢筋&#xD;&#xA;2、φ10三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001024" Rgf="0" Sbf="0" Sl="285.808" Xh="73" Xmtz="1、地坪钢筋&#xD;&#xA;2、φ12三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001025" Rgf="0" Sbf="0" Sl="230.021" Xh="74" Xmtz="1、地坪钢筋&#xD;&#xA;2、φ14三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001026" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5.221" Xh="75" Xmtz="1、地面变形缝处传力杆&#xD;&#xA;2、φ20，L=1000@500&#xD;&#xA;3、一端浇在混凝土中，另一端涂牛油用油纸包牢在混凝土中" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢筋网片" Qdbm="010515003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2.335" Xh="76" Xmtz="1、钢轨找平层内配C6-200双向焊接网片" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="机械连接" Qdbm="010516003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4268" Xh="77" Xmtz="1、连接方式:直螺纹连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢筋电渣压力焊接头" Qdbm="010516004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3284" Xh="78" Xmtz="1、钢筋类型、规格:电渣压力焊" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预埋铁件" Qdbm="010516002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="376.837" Xh="79" Xmtz="1、钢材种类:Q235B" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="防水翼板" Qdbm="010516002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.173" Xh="80" Xmtz="1、钢材种类:Q235B" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="金属结构工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢梯" Qdbm="010606008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.642" Xh="81" Xmtz="1、钢爬梯做法参15J401-A28" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面上人孔" Qdbm="010902007001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="82" Xmtz="1、做法参12J201-H19" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢盖板" Qdbm="010606013001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2.556" Xh="83" Xmtz="1、钢盖板,参02J331-95-GB08-1&#xD;&#xA;2、通长L50*50*5护边角钢,参02J3331-M1/47&#xD;&#xA;3、涂红丹一度，防锈漆二度" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢支架" Qdbm="010606012001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.431" Xh="84" Xmtz="1、50*5、25*4镀锌扁钢接地线沿支架焊接&#xD;&#xA;2、L50*50*5角钢作电缆支架@600（8000~1000）&#xD;&#xA;3、涂红丹一度，防锈漆二度" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="门窗工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="木质门" Qdbm="010801001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3.52" Xh="85" Xmtz="1、成品防潮木质门&#xD;&#xA;2、含闭门器、全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="木质门" Qdbm="010801001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="66.8" Xh="86" Xmtz="1、成品木质门&#xD;&#xA;2、含闭门器、全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="木质门" Qdbm="010801001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="35.2" Xh="87" Xmtz="1、成品防潮木质门（门下设百叶）&#xD;&#xA;2、百叶需内衬防虫网&#xD;&#xA;3、含闭门器、全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属（塑钢）门" Qdbm="010802001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="52.65" Xh="88" Xmtz="1、钢门&#xD;&#xA;2、含闭门器、全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属（塑钢）门" Qdbm="010802001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8.1" Xh="89" Xmtz="1、铝合金门（下设百叶）&#xD;&#xA;2、型材颜色深灰色，表面氟碳喷涂，百叶需内衬防虫网&#xD;&#xA;3、6透明+12空气+6透明&#xD;&#xA;4、含闭门器、全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属（塑钢）门" Qdbm="010802001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="28.35" Xh="90" Xmtz="1、铝合金门（下设百叶）&#xD;&#xA;2、型材颜色深灰色，表面氟碳喷涂，百叶需内衬防虫网&#xD;&#xA;3、6中透光LOW-E+12空气+6透明&#xD;&#xA;4、含闭门器、全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢质防火门" Qdbm="010802003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="29.58" Xh="91" Xmtz="1、丙级钢制防火门&#xD;&#xA;2、含闭门器、全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸&#xD;&#xA;3、消防部门制定产品，钢制防火门须经过耐火实验&#xD;&#xA;4、参12J609-12页-GFM" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Qdbm="010807001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="756" Xh="92" Xmtz="1、普通铝合金中空玻璃（6mm+12A+6mm）门连窗&#xD;&#xA;2、型材颜色深灰色，表面氟碳喷涂&#xD;&#xA;3、含全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属防火窗" Qdbm="010807002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="90.9" Xh="93" Xmtz="1、甲级钢制防火窗&#xD;&#xA;2、含全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸&#xD;&#xA;3、参12J609-75页" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Qdbm="010807001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3.9" Xh="94" Xmtz="1、隔热金属型材&#xD;&#xA;2、（6中透光LOW-E+12空气+6透明）固定窗（设10*10防虫网）&#xD;&#xA;3、型材颜色深灰色，表面氟碳喷涂&#xD;&#xA;4、含全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Qdbm="010807001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.28" Xh="95" Xmtz="1、隔热金属型材&#xD;&#xA;2、（6中透光-E+12空气+6透明）固定窗（下设百叶）（设10*10防虫网）&#xD;&#xA;3、型材颜色深灰色，表面氟碳喷涂&#xD;&#xA;4、含全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属百叶窗" Qdbm="010807003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5.69" Xh="96" Xmtz="1、普通铝合金防雨百叶窗&#xD;&#xA;2、型材颜色深灰色，表面氟碳喷涂&#xD;&#xA;3、百叶需内衬防虫网&#xD;&#xA;4、含全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Qdbm="010807001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="321.3" Xh="97" Xmtz="1、隔热金属型材&#xD;&#xA;2、（6中透光LOW-E+12空气+6透明）推拉窗&#xD;&#xA;3、型材颜色深灰色，表面氟碳喷涂&#xD;&#xA;4、含全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Qdbm="010807001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="37.8" Xh="98" Xmtz="1、隔热金属型材&#xD;&#xA;2、（6中透光LOW-E+12空气+6透明）上悬窗&#xD;&#xA;3、型材颜色深灰色，表面氟碳喷涂&#xD;&#xA;4、含全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="屋面及防水工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算&#xD;&#xA;2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积&#xD;&#xA;3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面卷材防水" Qdbm="010902001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1894.77" Xh="99" Xmtz="1、1.5厚非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材&#xD;&#xA;2、1.5厚非沥青基强力交叉膜自粘高分子防水卷材" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算&#xD;&#xA;2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积&#xD;&#xA;3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面涂膜防水" Qdbm="010902002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1894.77" Xh="100" Xmtz="1、1.5厚高强度聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算&#xD;&#xA;2.不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积&#xD;&#xA;3.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面涂膜防水" Qdbm="010902002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1714.12" Xh="101" Xmtz="1、200g/㎡聚氨酯无纺布隔离层" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面刚性层" Qdbm="010902003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1714.12" Xh="102" Xmtz="1、50厚C30细石混凝土，表面抹平压光，配φ6@150（双向）钢筋网片至于上层，设分格缝6m*6m，端部与女儿墙交接处设置30宽，聚氨酯密封膏填缝（钢筋另计）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面刚性层" Qdbm="010902003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1714.12" Xh="103" Xmtz="1、20厚DS20预拌水泥砂浆找平层" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道等所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面刚性层" Qdbm="010902003003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1714.12" Xh="104" Xmtz="1、陶粒混凝土或其他轻骨料混凝土找坡i=2%,最低处厚30厚（砼容重800kg/m³）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="女儿墙泛水" Qdbm="010902008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="516.15" Xh="105" Xmtz="1、女儿墙泛水做法详见12J201-1/B7" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面涂膜防水" Qdbm="010903002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="338.09" Xh="106" Xmtz="1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）&#xD;&#xA;2、部位:顶1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面涂膜防水" Qdbm="010903002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1215.99" Xh="107" Xmtz="1、2.0厚聚合物水泥基防水涂料（Ⅱ型）&#xD;&#xA;2、部位:内墙3" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面涂膜防水" Qdbm="010903002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4358.44" Xh="108" Xmtz="1、1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）&#xD;&#xA;2、部位:外墙1、2、4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面涂膜防水" Qdbm="010903002004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="166.85" Xh="109" Xmtz="1、3厚改性沥青防水涂料&#xD;&#xA;2、部位:电缆沟壁" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面砂浆防水" Qdbm="010903003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4358.44" Xh="110" Xmtz="1、5厚聚合物防水砂浆找平层&#xD;&#xA;2、部位:外墙1、2、4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积&#xD;&#xA;2.楼（地）面防水反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度＞300mm按墙面防水计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="楼（地）面涂膜防水" Qdbm="010904002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="607.92" Xh="111" Xmtz="1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 (II型)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积&#xD;&#xA;2.楼（地）面防水反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度＞300mm按墙面防水计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="楼（地）面涂膜防水" Qdbm="010904002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="54.72" Xh="112" Xmtz="1、3厚改性沥青防水涂料&#xD;&#xA;2、部位:电缆沟底" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算&#xD;&#xA;1.楼（地）面防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积&#xD;&#xA;2.楼（地）面防水反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度＞300mm按墙面防水计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="楼（地）面砂浆防水" Qdbm="010904003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="319.92" Xh="113" Xmtz="1、5厚聚合物防水砂浆&#xD;&#xA;2、部位:地2、楼2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面变形缝" Qdbm="010902008002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="17.36" Xh="114" Xmtz="1、铝合金盖缝&#xD;&#xA;2、屋面变形缝做法参见14J936-1/AW1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面变形缝" Qdbm="010902008003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="217.68" Xh="115" Xmtz="1、铝合金盖缝&#xD;&#xA;2、屋面变形缝做法详见节点JZ-4/18" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面变形缝" Qdbm="010903004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18.3" Xh="116" Xmtz="1、阻火带，铝合金盖板&#xD;&#xA;2、内墙平缝做法参见14J936-3/AN1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面变形缝" Qdbm="010903004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="27.2" Xh="117" Xmtz="1、阻火带，铝合金盖板&#xD;&#xA;2、内墙变形缝做法参见14J936-4/AN1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="顶棚变形缝" Qdbm="010903004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19.24" Xh="118" Xmtz="1、阻火带，铝合金盖板&#xD;&#xA;2、顶棚变形缝做法参见14J936-3/AN1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="顶棚变形缝" Qdbm="010903004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11.48" Xh="119" Xmtz="1、阻火带，铝合金盖板&#xD;&#xA;2、顶棚角变形缝做法参见14J936-4/AN1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面变形缝" Qdbm="010903004005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18.3" Xh="120" Xmtz="1、防水胶条，铝合金盖板&#xD;&#xA;2、外墙变形缝做法参见14J936-1/AQ1~3/AQ1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面变形缝" Qdbm="010903004006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18.3" Xh="121" Xmtz="1、铝合金盖板&#xD;&#xA;2、外墙变形缝，详砖墙与彩板节点JZ5-18/2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面变形缝" Qdbm="010903004007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18.3" Xh="122" Xmtz="1、铝合金盖板&#xD;&#xA;2、外墙变形缝，详砖墙与彩板节点JZ6-18/2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="楼（地）面变形缝" Qdbm="010904004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19.24" Xh="123" Xmtz="1、铝合金盖板&#xD;&#xA;2、地面平缝做法参见14J936-1/AD1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="楼（地）面变形缝" Qdbm="010904004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11.48" Xh="124" Xmtz="1、铝合金盖板&#xD;&#xA;2、地面角变形缝做法参加14J936-2/AD1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="地面变形缝" Qdbm="010904004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4025.2" Xh="125" Xmtz="1、3T、5T地坪&#xD;&#xA;2、20厚聚苯乙烯泡沫塑料&#xD;&#xA;3、弹性聚氨酯密封胶&#xD;&#xA;4、具体要求详图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="楼（地）面变形缝" Qdbm="010904004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="900" Xh="126" Xmtz="1、结构承台轮廓线范围以内的普通混凝土地坪，与承台轮廓线范围以外的混凝土地坪及其钢筋设缝用油毡隔开" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="保温、隔热、防腐工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除面积＞0.3m2孔洞及占位面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="保温隔热屋面" Qdbm="011001001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1714.12" Xh="127" Xmtz="1、85mm厚挤塑聚苯板，压缩强度大于150Kpa，耐火等级B1级" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除门窗洞口以及面积＞0.3 m2梁、孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="保温隔热墙面" Qdbm="011001003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4727.75" Xh="128" Xmtz="1、5厚专用抹面砂浆(压入耐碱玻纤网布一道,用锚栓固定)&#xD;&#xA;2、45厚热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(G型),保温钉固定&#xD;&#xA;3、胶粘剂(粘贴面积不得小于保温板面积的4%)&#xD;&#xA;4、部位:外墙1、内墙4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="楼地面装饰工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="水泥砂浆楼地面" Qdbm="011101001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="69.16" Xh="129" Xmtz="1、20厚1:2水泥砂浆（加3%防水粉）&#xD;&#xA;2、电缆沟底" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="534.11" Xh="130" Xmtz="1、表面涂密封固化剂&#xD;&#xA;2、50厚C30细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光&#xD;&#xA;3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）&#xD;&#xA;4、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;5、450厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%），压实系数＞0.94&#xD;&#xA;6、部位:地1，细石混凝土" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="块料楼地面" Qdbm="011102003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="193.3" Xh="131" Xmtz="1、10厚同质防滑玻化砖面层(规格600X600),干水泥擦缝&#xD;&#xA;2、35厚DS15水泥砂浆结合层,1%坡向地漏&#xD;&#xA;3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;4、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;5、450厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%）,压实系数 &gt;0.94&#xD;&#xA;6、部位:地2，防滑玻化砖" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="块料楼地面" Qdbm="011102003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="733.63" Xh="132" Xmtz="1、10厚同质防滑玻化砖面层(规格600X600),干水泥擦缝&#xD;&#xA;2、40厚DS15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉&#xD;&#xA;3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）&#xD;&#xA;4、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;5、450厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%），压实系数＞0.94&#xD;&#xA;6、部位:地3，玻化砖" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="防静电活动地板" Qdbm="011104004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="46.4" Xh="133" Xmtz="1、架空防静电地板（200高）&#xD;&#xA;2、保护层界面剂一道&#xD;&#xA;3、20厚DS15水泥砂浆&#xD;&#xA;4、20厚DS15水泥砂浆&#xD;&#xA;5、素水泥浆一道（内掺建筑胶）&#xD;&#xA;6、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;7、450厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%），压实系数＞0.94&#xD;&#xA;8、部位:地4，防静电地板" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7046.52" Xh="134" Xmtz="1、表面涂密封固化剂&#xD;&#xA;2、200厚C30细石钢筋混凝土,面层随捣随抹光&#xD;&#xA;3、(面钢筋三级钢8@150双向,底筋三级钢12@200双向)（钢筋另计）&#xD;&#xA;4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;5、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;6、300厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%）,压实系数 &gt;0.94&#xD;&#xA;7、部位:地5，混凝土（5t）&#xD;&#xA;8、地沟按700宽扣除另计" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19010" Xh="135" Xmtz="1、通用地坪面层T型钢（具体见通用地面详图）&#xD;&#xA;2、250厚C30细石钢筋混凝土，面层随捣随抹光&#xD;&#xA;3、(面钢筋三级钢12@200双向,底筋三级钢14@200双向)（钢筋另计）&#xD;&#xA;4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;5、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;6、250厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%）,压实系数 &gt;0.94&#xD;&#xA;7、部位:地坪6，通用地坪（5t）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5628.2" Xh="136" Xmtz="1、表面涂密封固化剂&#xD;&#xA;2、150厚C30细石钢筋混凝土,面层随捣随抹光&#xD;&#xA;3、(面钢筋三级钢8@150双向,底筋三级钢10@200双向)（钢筋另计）&#xD;&#xA;4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;5、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;6、350厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%）,压实系数 &gt;0.94&#xD;&#xA;7、部位:地7，混凝土（3t）&#xD;&#xA;8、地沟按650宽扣除另计" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4864" Xh="137" Xmtz="1、通用地坪面层T形钢(具体见通用地坪详图)&#xD;&#xA;2、250厚C30细石钢筋混凝土,面层随捣随抹光&#xD;&#xA;3、(面钢筋三级钢8@150双向,底筋三级钢12@200双向)（钢筋另计）&#xD;&#xA;4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;5、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;6、250厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%）,压实系数 &gt;0.94&#xD;&#xA;7、部位:地8，通用地坪（3t）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="657.31" Xh="138" Xmtz="1、钢轨C30细石找平层40mm厚&#xD;&#xA;2、内配φ6-200双向焊接网片（另计）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="块料楼地面" Qdbm="011102003003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1307.65" Xh="139" Xmtz="1、10厚同质防滑玻化砖面层（规格600*600），干水泥擦缝&#xD;&#xA;2、40厚DS15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉&#xD;&#xA;3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）&#xD;&#xA;4、部位:楼1，防滑玻化砖" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="块料楼地面" Qdbm="011102003004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="126.62" Xh="140" Xmtz="1、10厚同质防滑玻化砖面层(规格600X600),干水泥擦缝&#xD;&#xA;2、DS15水泥砂浆找坡结合层1%%%坡向地漏(最厚处15)&#xD;&#xA;3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;4、部位:楼2，防滑玻化砖" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5.7" Xh="141" Xmtz="1、表面涂密封固化剂&#xD;&#xA;2、50厚C30细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光&#xD;&#xA;3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）&#xD;&#xA;4、部位:楼3，细石混凝土" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="水泥砂浆踢脚线" Qdbm="011105001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="35.04" Xh="142" Xmtz="1、10厚DP20水泥砂浆，抹面压光H=150&#xD;&#xA;2、15厚DP10混合砂浆，分两次抹灰&#xD;&#xA;3、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;4、踢2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="块料踢脚线" Qdbm="011105003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="164.18" Xh="143" Xmtz="1、10厚防滑同质玻化砖踢脚,稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝&#xD;&#xA;2、15厚DP20水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;3、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;4、踢1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属踢脚线" Qdbm="011105006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.14" Xh="144" Xmtz="1、板缝处理&#xD;&#xA;2、1.0厚不锈钢板与卡件安装&#xD;&#xA;3、放线固定2厚钢卡片,间距300&#xD;&#xA;4、踢3" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及≤500mm的楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm" Jxf="0" Lr="0" Mc="块料楼梯面层" Qdbm="011106002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="100.32" Xh="145" Xmtz="1、10厚同质防滑玻化砖面层，干水泥擦缝&#xD;&#xA;2、20厚DS15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉&#xD;&#xA;3、素水泥浆一道（内掺建筑胶）&#xD;&#xA;4、楼梯踏步防滑条做法参见图集22J403-1-10/5-7" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="166.85" Xh="146" Xmtz="1、20厚1:3水泥砂浆（加3%防水粉）&#xD;&#xA;2、部位:电缆沟壁" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5926.79" Xh="147" Xmtz="1、5厚DP20水泥砂浆&#xD;&#xA;2、15厚DP10混合砂浆,分两次抹灰&#xD;&#xA;3、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;4、部位:内墙1、2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按镶贴表面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="块料墙面" Qdbm="011204003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1215.99" Xh="148" Xmtz="1、10厚面砖贴面,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝)&#xD;&#xA;2、5厚专用粘结剂结合层&#xD;&#xA;3、15厚DP20水泥砂浆找平层,分两次抹灰&#xD;&#xA;4、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;5、部位:内墙3" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1490.71" Xh="149" Xmtz="1、15厚DP15水泥砂浆找平层,分两次抹灰&#xD;&#xA;2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;3、部位:内墙4（用于辅助楼变形缝位置内墙）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3659.19" Xh="150" Xmtz="1、15厚DP15水泥砂浆找平层,分两次抹灰&#xD;&#xA;2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;3、部位:外墙1、2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按镶贴表面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="块料墙面" Qdbm="011204003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="699.25" Xh="151" Xmtz="1、8厚外墙面砖,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝)&#xD;&#xA;2、面砖黏贴面涂5厚胶黏剂&#xD;&#xA;3、15厚DP15水泥砂浆找平层,分两次抹灰&#xD;&#xA;4、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;5、部位:外墙4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="零星项目一般抹灰" Qdbm="011203001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="56.2" Xh="152" Xmtz="1、20厚DP20水泥砂浆粉刷(内掺3%防水剂),坡向排水口i=1%&#xD;&#xA;2、部位:雨蓬" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4358.44" Xh="153" Xmtz="1、外墙面满挂热镀锌电焊钢丝网(φ0.7x12.7x12.7)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6051.18" Xh="154" Xmtz="1、内墙满铺耐碱网格布" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1859.87" Xh="155" Xmtz="1、楼梯间、人流通道处采用双面钢丝网，钢丝网规格为0.7mm热镀锌钢丝网，网格为10*10mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1141.09" Xh="156" Xmtz="1、不同材料交接处采用热镀锌电焊钢丝网(φ0.7*12.7*12.7)；宽度500mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="天棚工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="天棚抹灰" Qdbm="011301001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3118.49" Xh="157" Xmtz="1、混凝土天棚面不抹灰处理" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="吊顶天棚" Qdbm="011302001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="338.09" Xh="158" Xmtz="1、铝合金扣板吊顶（600*600），吊顶离地3.0m&#xD;&#xA;2、吊杆及配套轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、部位:顶1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="天棚抹灰" Qdbm="011301001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="742.13" Xh="159" Xmtz="1、15厚DP10混合砂浆,分两次抹灰&#xD;&#xA;2、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;3、部位:顶2、3" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="天棚抹灰" Qdbm="011301001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="258.46" Xh="160" Xmtz="1、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;2、部位:顶4，用于变电所内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个＞0.3 m2的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="吊顶天棚" Qdbm="011302001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2521.94" Xh="161" Xmtz="1、矿棉板吊顶（600*600），吊顶离地3.0m&#xD;&#xA;2、吊杆及配套轻钢龙骨&#xD;&#xA;3、部位:顶5" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="油漆、涂料、裱糊工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面喷刷涂料" Qdbm="011407001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4457.17" Xh="162" Xmtz="1、乳白色乳胶漆饰面（一底二度）&#xD;&#xA;2、2厚面层耐水腻子分遍刮平&#xD;&#xA;3、部位:内墙1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面喷刷涂料" Qdbm="011407001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1292.74" Xh="163" Xmtz="1、乳白色无机涂料饰面（一底二度）&#xD;&#xA;2、2厚面层耐水腻子分遍刮平&#xD;&#xA;3、部位:内墙2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面喷刷涂料" Qdbm="011407001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1490.71" Xh="164" Xmtz="1、乳白色乳胶漆饰面（一底二度）&#xD;&#xA;2、柔性防水腻子刮平&#xD;&#xA;3、部位:内墙4（辅助楼变形缝位置内墙）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面喷刷涂料" Qdbm="011407001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3659.19" Xh="165" Xmtz="1、外墙面涂料（一底二度）&#xD;&#xA;2、柔性防水腻子刮平&#xD;&#xA;3、部位:外墙1、2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="天棚喷刷涂料" Qdbm="011407002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="258.46" Xh="166" Xmtz="1、乳白色丙稀酸涂料(一底二面)&#xD;&#xA;2、2厚面层耐水腻子分遍刮平&#xD;&#xA;3、部位:顶4，用于变电所内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="天棚喷刷涂料" Qdbm="011407002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="90.33" Xh="167" Xmtz="1、乳白色无机涂料饰面（一底二度）&#xD;&#xA;2、2厚面层耐水腻子分遍刮平&#xD;&#xA;3、部位:顶2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="天棚喷刷涂料" Qdbm="011407002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="651.8" Xh="168" Xmtz="1、乳白色乳胶漆饰面（一底二度）&#xD;&#xA;2、2厚面层耐水腻子分遍刮平&#xD;&#xA;3、部位:顶3" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="其他装饰工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢梯栏杆" Qdbm="011503001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="226.01" Xh="169" Xmtz="1、做法参照图集15J401-B25页-LG11&#xD;&#xA;2、H=1000mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢梯栏杆" Qdbm="011503001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="294.04" Xh="170" Xmtz="1、做法参照图集15J401-B25页-LG11&#xD;&#xA;2、H=1100mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="走道栏杆" Qdbm="011503001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3822" Xh="171" Xmtz="1、做法参照图集15J401-B25页-LG11&#xD;&#xA;2、H=1100&#xD;&#xA;3、含活动安全链，具体做法参02(03)J401-14页-LG24-10" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属扶手、栏杆、栏板" Qdbm="011503001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="33.37" Xh="172" Xmtz="1、楼梯不锈钢栏杆&#xD;&#xA;2、楼梯栏杆和扶手参见图集22J403-1-B2/2-7" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属扶手、栏杆、栏板" Qdbm="011503001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11.2" Xh="173" Xmtz="1、不锈钢平台安全栏杆&#xD;&#xA;2、做法参加图集22J403-1-PB37/3-49" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属靠墙扶手" Qdbm="011503005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="25.77" Xh="174" Xmtz="1、靠墙扶手&#xD;&#xA;2、参加图集22J403-1-4/5-4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内&#xD;&#xA;2.按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="洗漱台" Qdbm="011505001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="47.2" Xh="175" Xmtz="1、洗手盆台面为米白色人造石，下设遮挡管道装饰柜，带可开启的门，整体为米白色&#xD;&#xA;2、卫生间盥洗台安装详参国标16J914-1/XT11" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以边框外围面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="壁镜" Qdbm="011505010001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="35.6" Xh="176" Xmtz="1、卫生间壁镜（防水型镜子）&#xD;&#xA;2、详参国标16J914-1-3/XT25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示框外围尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以间计量，按设计间的数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="成品隔断" Qdbm="011210005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="294.81" Xh="177" Xmtz="1、卫生间隔断&#xD;&#xA;2、详参国标16J914-1-1/XT9&#xD;&#xA;3、20mm厚抗倍特板" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="卫生间扶手" Qdbm="011505005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="178" Xmtz="1、坐便器抓杆&#xD;&#xA;2、做法参12J926-1/J14" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="卫生间扶手" Qdbm="011505005002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="179" Xmtz="1、洗脸盆抓杆&#xD;&#xA;2、做法参12J926-1/J10" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="卫生纸盒" Qdbm="011505008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="62" Xh="180" Xmtz="1、不锈钢卫生纸盒" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="011707001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="3.1" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.31" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="011707010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="011707002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707007001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="01B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="011701002001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="外脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2091.85" Xh="1" Xmtz="1、外墙脚手架&#xD;&#xA;2、搭设高度:10m内&#xD;&#xA;3、采用盘扣式脚手架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011701003001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="里脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1691.11" Xh="2" Xmtz="1、内墙脚手架&#xD;&#xA;2、层高:4m内&#xD;&#xA;3、采用盘扣式脚手架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011701006001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按搭设的水平投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="满堂脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3377.66" Xh="3" Xmtz="1、浇捣脚手架&#xD;&#xA;2、层高:4m内&#xD;&#xA;3、采用盘扣式脚手架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011701006002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按搭设的水平投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="满堂脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3377.66" Xh="4" Xmtz="1、抹灰脚手架&#xD;&#xA;2、层高:4m内&#xD;&#xA;3、采用盘扣式脚手架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011701006003" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按搭设的水平投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="满堂脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3377.66" Xh="5" Xmtz="1、涂料脚手架&#xD;&#xA;2、层高:4m内&#xD;&#xA;3、采用盘扣式脚手架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011703001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="垂直运输" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="6" Xmtz="1、建筑物建筑类型及结构形式:框架结构&#xD;&#xA;2、建筑物檐口高度、层数:8m、2层" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011705001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="7" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="垫层模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="867.97" Xh="8" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="满堂基础模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="13.61" Xh="9" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001003" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="桩承台基础模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3797.93" Xh="10" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、杯型基础" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001004" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="桩承台基础模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="279.77" Xh="11" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001005" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="设备基础模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="108.66" Xh="12" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、20m³以外" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001006" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="设备基础模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12.25" Xh="13" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、20m³以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702002001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形柱模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18.5" Xh="14" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、高度:3.6m内&#xD;&#xA;4、周长:1.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702002002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形柱模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="124.54" Xh="15" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、高度:3.6m内&#xD;&#xA;4、周长:1.6~2.5m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702002003" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形柱模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="70.73" Xh="16" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、高度:3.6~5m内&#xD;&#xA;4、周长:1.6m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702002004" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形柱模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="952.99" Xh="17" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、高度:3.6~5m内&#xD;&#xA;4、周长:1.6~2.5m内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702003001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="构造柱模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1363.96" Xh="18" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702005001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5127.28" Xh="19" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702006001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形梁模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="27.16" Xh="20" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、层高:3.6m内&#xD;&#xA;4、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702006002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="矩形梁模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="63.75" Xh="21" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、层高:3.6~5m内&#xD;&#xA;4、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702008001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="圈梁模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="485.47" Xh="22" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等:C25&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702008002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="止水坎模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="107.3" Xh="23" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等:C25&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702009001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="过梁模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="135.66" Xh="24" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702005002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁后浇带模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="123.73" Xh="25" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702030001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁后热镀锌钢丝网" Rgf="0" Sbf="0" Sl="45.78" Xh="26" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702011001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="直形墙模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="215.53" Xh="27" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、厚度:300mm内&#xD;&#xA;4、部位:10KV开关站挡墙" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702021001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="栏板模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1039.2" Xh="28" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、屋面栏板" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702014001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="有梁板模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5409.44" Xh="29" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、板厚:100~200mm&#xD;&#xA;4、支模高度:3.6~5m内&#xD;&#xA;5、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702024001" Clf="0" Dw="m2水平投影面积" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="直形楼梯模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="57.98" Xh="30" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702022001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="压顶模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="248.72" Xh="31" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702022002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="其他构件模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="30.24" Xh="32" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、部位:窗口线条" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001007" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="排水沟模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1334.72" Xh="33" Xmtz="1、排水沟300宽&#xD;&#xA;2、做法参07J306-P8-1#、2#、C#" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702026001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="排水沟模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1501.56" Xh="34" Xmtz="1、排水沟300宽&#xD;&#xA;2、做法参07J306-P8-1#、2#、C#" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001008" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.92" Xh="35" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1000*1000*1100mm&#xD;&#xA;4、室内电缆井做法参02J331-12页-R1010-1&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702026002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31.68" Xh="36" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1000*1000*1100mm&#xD;&#xA;4、室内电缆井做法参02J331-12页-R1010-1&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001009" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.72" Xh="37" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1400*1000*1000mm&#xD;&#xA;4、室内电缆井做法参02J331-12页-R1010-1&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702026003" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11.2" Xh="38" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1400*1000*1000mm&#xD;&#xA;4、室内电缆井做法参02J331-12页-R1010-1&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001010" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.04" Xh="39" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:2500*1500*1300mm&#xD;&#xA;4、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702026004" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="22.88" Xh="40" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:2500*1500*1300mm&#xD;&#xA;4、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001011" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.74" Xh="41" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1500*1000*1300mm&#xD;&#xA;4、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702026005" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="15.08" Xh="42" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1500*1000*1300mm&#xD;&#xA;4、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001012" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.28" Xh="43" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1000*1000*1100mm&#xD;&#xA;4、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702026006" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="电缆井模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="21.12" Xh="44" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、规格:1000*1000*1100mm&#xD;&#xA;4、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;5、盖板参02J331-95页-GB10-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702023001" Clf="0" Dw="m2水平投影面积" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="雨篷板模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="43.1" Xh="45" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001013" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="其他构件模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8.71" Xh="46" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20&#xD;&#xA;3、部位:电缆沟内素砼填充" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011706002001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="施工单位认为需要增加的其他措施费" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="47" Xmtz="1、施工单位自行踏勘现场和甲方的要求，认为需要增加其他的措施费（如超高增加费、降水等）&#xD;&#xA;2、结算时不得以任何理由增加其他措施费" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl>
        <FbrgyclMx Bz="" Clbh="33012315" Dj="186.33" Dw="m2" Ggxh="" Hj="0" Jhfs="" Mc="排水沟盖板" RcjId="33012315" Sddd="" Sl="0" Xh="1" />
      </Fbrgycl>
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="004" Dwgcmc="加工车间土建" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="1">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="3.2" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.53" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="桩基工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="根" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以立方米计量，按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算&#xD;&#xA;2.以根计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="截（凿）桩头" Qdbm="010301004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="1" Xmtz="1、桩类型:预应力混凝土实心方桩&#xD;&#xA;2、试桩截桩" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="砌筑工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加&#xD;&#xA;基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="砖基础" Qdbm="010401001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="102.18" Xh="2" Xmtz="1、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖&#xD;&#xA;2、基础类型:直形&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆&#xD;&#xA;4、厚度:240mm&#xD;&#xA;5、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Jxf="0" Lr="0" Mc="砌块墙" Qdbm="010402001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="103.78" Xh="3" Xmtz="1、砌块品种、规格、强度等级:A5 B07蒸压加气混凝土砌块&#xD;&#xA;2、墙体类型:外墙&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级:DMa5.0专用砂浆&#xD;&#xA;4、厚度:240mm&#xD;&#xA;5、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3 m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算&#xD;&#xA;1.墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算&#xD;&#xA;2.墙高度：&#xD;&#xA;(1)外墙：斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算；与钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶；平屋面算至钢筋混凝土板底&#xD;&#xA;(2)内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底&#xD;&#xA;(3)女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)&#xD;&#xA;(4)内、外山墙：按其平均高度计算&#xD;&#xA;3.框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算&#xD;&#xA;4.围墙：高度算至压顶上表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)，围墙柱并入围墙体积内" Jxf="0" Lr="0" Mc="砌块墙" Qdbm="010402001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2.74" Xh="4" Xmtz="1、砌块品种、规格、强度等级:A5 B07蒸压加气混凝土砌块&#xD;&#xA;2、墙体类型:内墙&#xD;&#xA;3、砂浆强度等级:DMa5.0专用砂浆&#xD;&#xA;4、厚度:200mm&#xD;&#xA;5、采用预拌砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;包括附墙垛基础宽出部分体积，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加&#xD;&#xA;基础长度：外墙按外墙中心线，内墙按内墙净长线计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="防潮层" Qdbm="010401001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="131.75" Xh="5" Xmtz="1、无地下室房间在室内地坪下约60mm处做20厚DP20预拌砂浆（加3%~5%防水剂）粉刷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="混凝土及钢筋混凝土工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="垫层" Qdbm="010501001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="354.56" Xh="6" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="桩承台基础" Qdbm="010501005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="811.95" Xh="7" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="设备基础" Qdbm="010501006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="337.82" Xh="8" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="平板车基础" Qdbm="010501006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="142.15" Xh="9" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="二次灌浆" Qdbm="010501006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="59.5" Xh="10" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35（无收缩）细石混凝土&#xD;&#xA;3、基础杯口内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积" Jxf="0" Lr="0" Mc="二次灌浆" Qdbm="010501006004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2.59" Xh="11" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C40细石混凝土&#xD;&#xA;3、基础杯口内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;柱高：&#xD;&#xA;1.有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算&#xD;&#xA;2.无梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至柱帽下表面之间的高度计算&#xD;&#xA;3.框架柱的柱高：应自柱基上表面至柱顶高度计算&#xD;&#xA;4.构造柱按全高计算，嵌接墙体部分（马牙槎）并入柱身体积&#xD;&#xA;5.依附柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="构造柱" Qdbm="010502002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18.49" Xh="12" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁" Qdbm="010503001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1078.38" Xh="13" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内&#xD;&#xA;梁长：&#xD;&#xA;1.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面&#xD;&#xA;2.主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面" Jxf="0" Lr="0" Mc="圈梁" Qdbm="010503004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="22.28" Xh="14" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;扣除门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内" Jxf="0" Lr="0" Mc="直形墙" Qdbm="010504001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.78" Xh="15" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、厚度:100mm&#xD;&#xA;4、平板车基础接线坑隔墙&#xD;&#xA;5、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积&#xD;&#xA;压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积&#xD;&#xA;有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="有梁板" Qdbm="010505001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8.39" Xh="16" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积&#xD;&#xA;压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积&#xD;&#xA;有梁板（包括主、次梁与板）按梁、板体积之和计算，无梁板按板和柱帽体积之和计算，各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="无梁板" Qdbm="010505002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.63" Xh="17" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁后浇带" Qdbm="010508001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16.11" Xh="18" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35&#xD;&#xA;3、±0.00以下混凝土构件防腐要求如下：a.砼中水泥应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,单方砼的水泥含量≥300kg/m3 。b.砼水灰比≤0.50。c.单方混凝土最大碱含量≤3.5kg。d.浇注砼时应保证砼的均匀性和密实性,应采取措施防止裂缝产生。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="散水" Qdbm="010507001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="336.06" Xh="19" Xmtz="1、做法参12J003-A1-1B&#xD;&#xA;2、素土夯实，向外坡3%~5%&#xD;&#xA;3、密封膏嵌缝，聚乙烯泡沫塑料&#xD;&#xA;4、150mm厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆&#xD;&#xA;5、60mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除单个≤0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="人行坡道" Qdbm="010507001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="15" Xh="20" Xmtz="1、做法参12J003-A7-1A&#xD;&#xA;2、素土夯实&#xD;&#xA;3、300mm厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300mm&#xD;&#xA;4、100mm厚C20&#xD;&#xA;5、50mm厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="车行坡道" Qdbm="011101003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="231" Xh="21" Xmtz="1、车行坡道做法参照室内地坪做法&#xD;&#xA;2、通用地坪面层T形钢(具体见通用地坪详图)（另计）&#xD;&#xA;3、250厚C30细石钢筋混凝土,面层随捣随抹光(面钢筋三级钢8@150双向,底筋三级钢12@200双向)（钢筋另计）&#xD;&#xA;4、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;5、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;6、250厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%）,压实系数 &gt;0.94" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="排水沟" Qdbm="010507003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="990" Xh="22" Xmtz="1、做法参07J306-P8-1#、2#、C#&#xD;&#xA;2、排水沟宽300，起点深100，末端深300&#xD;&#xA;3、沟壁、沟底每层做法及配筋同地1做法（钢筋另计）&#xD;&#xA;4、沟壁20厚1:2水泥砂浆，沟底20厚1:2.5防水砂浆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;2.以块计量，按设计图示尺寸以数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="排水沟盖板" Qdbm="010512008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="376.2" Xh="23" Xmtz="1、排水沟盖板参07J306-P2-2&#xD;&#xA;2、排水沟盖板甲供" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;2.以座计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="室内电缆井" Qdbm="010507006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="24" Xmtz="1、室内电缆井做法参02J331-12页-R1010-1&#xD;&#xA;2、盖板参02J331-95页-GB10-1&#xD;&#xA;3、电缆井尺寸：1.2*1.2*1.5m（宽*高*深）&#xD;&#xA;4、混凝土等级C30，商品砼" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="座" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;2.以座计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="室外电缆井" Qdbm="010507006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="25" Xmtz="1、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;2、盖板参02J331-95页-GB10-1&#xD;&#xA;3、电缆井尺寸：1.2*1.2*1.5m（宽*高*深）&#xD;&#xA;4、混凝土等级C30，商品砼" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3.693" Xh="26" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ6三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="39.287" Xh="27" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ8三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="21.796" Xh="28" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ12三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="56.855" Xh="29" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ14三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="154.159" Xh="30" Xmtz="1、钢筋种类、规格:φ16~25三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.11" Xh="31" Xmtz="1、钢筋种类、规格:砌体拉结筋" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="88.975" Xh="32" Xmtz="1、地坪钢筋&#xD;&#xA;2、φ8三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="61.988" Xh="33" Xmtz="1、地坪钢筋&#xD;&#xA;2、φ10三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="60.659" Xh="34" Xmtz="1、地坪钢筋&#xD;&#xA;2、φ12三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="现浇构件钢筋" Qdbm="010515001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.57" Xh="35" Xmtz="1、地坪钢筋&#xD;&#xA;2、φ14三级钢" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢筋网片" Qdbm="010515003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.329" Xh="36" Xmtz="1、钢轨找平层内配c6-200双向焊接网片" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="机械连接" Qdbm="010516003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2245" Xh="37" Xmtz="1、连接方式:直螺纹连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预埋铁件" Qdbm="010516002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="78.132" Xh="38" Xmtz="1、钢材种类:Q235B" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="门窗工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢质防火门" Qdbm="010802003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2.1" Xh="39" Xmtz="1、甲级钢制防火门&#xD;&#xA;2、含闭门器、全套五金件、门窗框填发泡剂、打硅酮密封胶等,具体做法详见图纸&#xD;&#xA;3、消防部门制定产品，钢制防火门须经过耐火实验&#xD;&#xA;4、其余详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以樘计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属（塑钢、断桥）窗" Qdbm="010807001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="655.2" Xh="40" Xmtz="1、普通铝合金中空玻璃固定窗+推拉窗+平开门（6mm+12A+6mm）&#xD;&#xA;2、铝型材表面采用氟碳喷涂&#xD;&#xA;3、含五金、铰链等所有费用&#xD;&#xA;4、其余详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="楼地面装饰工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9560.51" Xh="41" Xmtz="1、150厚C30细石钢筋混凝土,面层随捣随抹光,表面涂密封固化剂(面钢筋三级钢8@150双向,底筋三级钢10@200双向)（钢筋另计）&#xD;&#xA;2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;3、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;4、350厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%）,压实系数 &gt;0.94&#xD;&#xA;5、部位：地1 混凝土地坪（3T）&#xD;&#xA;6、地沟按650宽扣除另计" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="378.28" Xh="42" Xmtz="1、250厚C30细石钢筋混凝土,面层随捣随抹光,表面涂密封固化剂(面钢筋三级钢14@200双向,底筋三级钢14@200双向)（钢筋另计）&#xD;&#xA;2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;3、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;4、250厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%）,压实系数 &gt;0.94&#xD;&#xA;5、部位：地2 混凝土地坪（8T）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2524.04" Xh="43" Xmtz="1、250厚级配碎石地坪,分层压实&#xD;&#xA;2、350厚块石&#xD;&#xA;3、部位：地3 碎石地坪（8T）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6600" Xh="44" Xmtz="1、通用地坪面层T形钢(具体见通用地坪详图)（另计）&#xD;&#xA;2、250厚C30细石钢筋混凝土,面层随捣随抹光(面钢筋三级钢8@150双向,底筋三级钢12@200双向)（钢筋另计）&#xD;&#xA;3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)&#xD;&#xA;4、100厚C20混凝土&#xD;&#xA;5、250厚水泥稳定碎石（水泥掺入量为5%）,压实系数 &gt;0.94&#xD;&#xA;6、部位：地4 通用地坪（3T）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3 m2柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="细石混凝土楼地面" Qdbm="011101003006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="598.5" Xh="45" Xmtz="1、钢轨C30细石找平层40mm厚&#xD;&#xA;2、内配c6-200双向焊接网片（另计）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示长度乘高度以面积计算&#xD;&#xA;2.以米计量，按延长米计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="水泥砂浆踢脚线" Qdbm="011105001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="464" Xh="46" Xmtz="1、10厚DP20水泥砂浆,抹面压光 H=150&#xD;&#xA;2、15厚DP10混合砂浆,分两次抹灰&#xD;&#xA;3、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;4、基层墙体" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="楼（地）面变形缝" Qdbm="010904004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1464" Xh="47" Xmtz="1、20厚聚苯乙烯泡沫塑料&#xD;&#xA;2、弹性聚氨酯密封胶" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="645.51" Xh="48" Xmtz="1、5厚DP20水泥砂浆&#xD;&#xA;2、15厚DP10混合砂浆,分两次抹灰&#xD;&#xA;3、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;4、部位：内墙1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按镶贴表面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="块料墙面" Qdbm="011204003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="732.2" Xh="49" Xmtz="1、8厚外墙面砖,白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂砂浆勾缝)，面砖黏贴面涂5厚胶黏剂&#xD;&#xA;2、5厚聚合物防水砂浆找平层&#xD;&#xA;3、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型)&#xD;&#xA;4、15厚DP15水泥砂浆找平层,分两次抹灰&#xD;&#xA;5、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;6、部位：外墙2" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="732.2" Xh="50" Xmtz="1、外墙面满挂热镀锌电焊钢丝网(φ0.7x12.7x12.7)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3 m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内&#xD;&#xA;1.外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算&#xD;&#xA;2.外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算&#xD;&#xA;3.内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算&#xD;&#xA;(1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算&#xD;&#xA;(2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算&#xD;&#xA;(3)有吊顶天棚抹灰，高度算至天棚底&#xD;&#xA;4.内墙裙抹灰面按内墙净长乘以高度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面一般抹灰" Qdbm="011201001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="625.29" Xh="51" Xmtz="1、内墙满铺耐碱网格布" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="天棚工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="天棚抹灰" Qdbm="011301001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.06" Xh="52" Xmtz="1、15厚DP10混合砂浆,分两次抹灰&#xD;&#xA;2、刷专用界面剂一道&#xD;&#xA;3、部位：顶棚1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="油漆、涂料、裱糊工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面喷刷涂料" Qdbm="011407001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="645.51" Xh="53" Xmtz="1、乳白色无机涂料饰面(一底二度)&#xD;&#xA;2、2厚面层耐水腻子分遍刮平&#xD;&#xA;3、部位：内墙1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="天棚喷刷涂料" Qdbm="011407002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.06" Xh="54" Xmtz="1、乳白色无机涂料饰面(一底二度)&#xD;&#xA;2、2厚面层耐水腻子分遍刮平&#xD;&#xA;3、部位：顶棚1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="其他装饰工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢梯栏杆" Qdbm="011503001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="251.88" Xh="55" Xmtz="1、做法参照图集15J401-LG11&#xD;&#xA;2、H=1000mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢梯栏杆" Qdbm="011503001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="116.43" Xh="56" Xmtz="1、做法参照图集15J401-LG11&#xD;&#xA;2、H=1100mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="走道栏杆" Qdbm="011503001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1175.16" Xh="57" Xmtz="1、做法参照图集15J401-LG11&#xD;&#xA;2、H=1100mm&#xD;&#xA;3、含活动安全铁链" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="011707001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="3.1" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.31" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="011707010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="011707002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707007001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="01B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="011701003001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按所服务对象的垂直投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="砌墙脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19.47" Xh="1" Xmtz="1、搭设高度:3m&#xD;&#xA;2、采用盘扣式脚手架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011701006001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按搭设的水平投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="抹灰脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="37.62" Xh="2" Xmtz="1、搭设高度:3m&#xD;&#xA;2、采用盘扣式脚手架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011701006002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按搭设的水平投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="涂料脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="37.62" Xh="3" Xmtz="1、搭设高度:3m&#xD;&#xA;2、采用盘扣式脚手架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="垫层模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="661.04" Xh="4" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C20" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="桩承台基础模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1882.12" Xh="5" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001003" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="设备基础模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="186.16" Xh="6" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001004" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="平板车基础模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="345.51" Xh="7" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702003001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="构造柱模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="190.13" Xh="8" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702005001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3804.35" Xh="9" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702008001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="圈梁模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="195.2" Xh="10" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C25&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702011001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="直形墙模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23" Xh="11" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、厚度:100mm&#xD;&#xA;4、平板车基础接线坑隔墙" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702014001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="有梁板模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="83.88" Xh="12" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702014002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="无梁板模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6.42" Xh="13" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C30&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702005002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁后浇带模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="85.77" Xh="14" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35&#xD;&#xA;3、采用承插型盘扣式模板支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702030001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="基础梁后热镀锌钢丝网" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23.58" Xh="15" Xmtz="1、混凝土种类:商品砼&#xD;&#xA;2、混凝土强度等级:C35" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001005" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="排水沟垫层模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="792" Xh="16" Xmtz="1、做法参07J306-P8-1#、2#、C#&#xD;&#xA;2、排水沟宽300mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702026001" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="排水沟沟壁及沟底模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="891" Xh="17" Xmtz="1、做法参07J306-P8-1#、2#、C#&#xD;&#xA;2、排水沟宽300mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001006" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="室内电缆井垫层模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.31" Xh="18" Xmtz="1、室内电缆井做法参02J331-12页-R1010-1&#xD;&#xA;2、盖板参02J331-95页-GB10-1&#xD;&#xA;3、电缆井尺寸：1.2*1.2*1.5m（宽*高*深）&#xD;&#xA;4、混凝土等级C30，商品砼" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702026002" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="室内电缆井井壁及井底模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="36.18" Xh="19" Xmtz="1、室内电缆井做法参02J331-12页-R1010-1&#xD;&#xA;2、盖板参02J331-95页-GB10-1&#xD;&#xA;3、电缆井尺寸：1.2*1.2*1.5m（宽*高*深）&#xD;&#xA;4、混凝土等级C30，商品砼" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702001007" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="室外电缆井垫层模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.68" Xh="20" Xmtz="1、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;2、盖板参02J331-95页-GB10-1&#xD;&#xA;3、电缆井尺寸：1.2*1.2*1.5m（宽*高*深）&#xD;&#xA;4、混凝土等级C30，商品砼" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011702026003" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="室外电缆井井壁及井底模板" Rgf="0" Sbf="0" Sl="34.08" Xh="21" Xmtz="1、室外电缆井做法参12D101-5第142~143页-渗排水孔方案做法&#xD;&#xA;2、盖板参02J331-95页-GB10-1&#xD;&#xA;3、电缆井尺寸：1.2*1.2*1.5m（宽*高*深）&#xD;&#xA;4、混凝土等级C30，商品砼" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011703001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.按建筑面积计算&#xD;&#xA;2.按施工工期日历天数计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="垂直运输" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="22" Xmtz="1、建筑物建筑类型及结构形式:刚架结构&#xD;&#xA;2、建筑物檐口高度、层数:17.9m、1层" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011705001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="23" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011706002001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="施工单位认为需要增加的其他措施费" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="24" Xmtz="1、施工单位自行踏勘现场和甲方的要求，认为需要增加其他的措施费（如超高增加费、降水等）&#xD;&#xA;2、结算时不得以任何理由增加其他措施费" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl>
        <FbrgyclMx Bz="" Clbh="33012315" Dj="186.33" Dw="m2" Ggxh="" Hj="0" Jhfs="" Mc="排水沟盖板" RcjId="33012315" Sddd="" Sl="0" Xh="1" />
      </Fbrgycl>
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
  <Dxgcxx Aqwmf="0" Dxgcbh="1" Dxgcmc="南通重工装备船舶海工供应链能力提升项目（一标段）钢结构" Gf="0" Je="0" Zgj="0">
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="005" Dwgcmc="结构装焊车间钢结构" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="1">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="3.2" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.53" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="金属结构工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="实腹钢柱" Qdbm="010603001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1144.21" Xh="1" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="实腹钢柱" Qdbm="010603001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="423.1" Xh="2" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="实腹钢柱" Qdbm="010603001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="122.7" Xh="3" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以榀计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢屋架" Qdbm="010602001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="660.86" Xh="4" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运输距离:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以榀计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢屋架" Qdbm="010602001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="185.43" Xh="5" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运输距离:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以榀计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢屋架" Qdbm="010602001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="25.79" Xh="6" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q420D&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运输距离:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以榀计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢屋架" Qdbm="010602001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.92" Xh="7" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运输距离:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢平台" Qdbm="010606006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6.58" Xh="8" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、3.00标高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢支撑、钢拉条" Qdbm="010606001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="65.84" Xh="9" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢支撑、钢拉条" Qdbm="010606001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23.29" Xh="10" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面钢系杆" Qdbm="010606001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="107.65" Xh="11" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面钢系杆" Qdbm="010606001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="44.68" Xh="12" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、安装高度:20m以内&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;4、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面钢系杆" Qdbm="010606001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="43.95" Xh="13" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面钢系杆" Qdbm="010606001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="15.23" Xh="14" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="柱间钢支撑" Qdbm="010606001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="79.01" Xh="15" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="柱间钢支撑" Qdbm="010606001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="86.66" Xh="16" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢檩条(屋面)" Qdbm="010606002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="234.1" Xh="17" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、双面镀锌量不小于275g/m2&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢檩条(屋面)" Qdbm="010606002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="92.86" Xh="18" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、双面镀锌量不小于275g/m2&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢檩条(墙面)" Qdbm="010606002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="99.12" Xh="19" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、双面镀锌量不小于275g/m2&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢檩条(墙面)" Qdbm="010606002004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="104.62" Xh="20" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、双面镀锌量不小于275g/m2&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢檩条(墙面)" Qdbm="010606002005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="22.64" Xh="21" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q345B&#xD;&#xA;2、双面镀锌量不小于275g/m2&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢拉条" Qdbm="010606001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31.28" Xh="22" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢拉条" Qdbm="010606001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19.45" Xh="23" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面隅撑" Qdbm="010606001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23.12" Xh="24" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面隅撑" Qdbm="010606001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8.27" Xh="25" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面钢系杆" Qdbm="010606001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="13.95" Xh="26" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面钢系杆" Qdbm="010606001014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9.96" Xh="27" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢吊车梁" Qdbm="010604002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="819.65" Xh="28" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q345C&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢吊车梁" Qdbm="010604002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="606.07" Xh="29" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q345C&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢吊车梁" Qdbm="010604002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="245.52" Xh="30" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢桁架" Qdbm="010604001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="14.45" Xh="31" Xmtz="1、梁类型:H形&#xD;&#xA;2、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;4、运距:自行考虑&#xD;&#xA;5、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢桁架" Qdbm="010604001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="74.63" Xh="32" Xmtz="1、梁类型:H形&#xD;&#xA;2、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;4、运距:自行考虑&#xD;&#xA;5、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢桁架" Qdbm="010604001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="22.38" Xh="33" Xmtz="1、梁类型:H形&#xD;&#xA;2、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;4、运距:自行考虑&#xD;&#xA;5、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面水平支撑" Qdbm="010606001015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3.44" Xh="34" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面水平支撑" Qdbm="010606001016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="33.52" Xh="35" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢平台" Qdbm="010606006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="91.16" Xh="36" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以上" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢平台" Qdbm="010606006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="225.64" Xh="37" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑&#xD;&#xA;4、安装高度:20m以内" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预埋铁件" Qdbm="010516002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.24" Xh="38" Xmtz="1、钢材种类:Q235B" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢雨棚梁" Qdbm="010604001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="45.7" Xh="39" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢梯" Qdbm="010606008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="24.17" Xh="40" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附漏斗或天沟的型钢并入漏斗或天沟工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢板天沟" Qdbm="010606011001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1178.4" Xh="41" Xmtz="1、边天沟&#xD;&#xA;2、1.2厚304不锈钢天沟板&#xD;&#xA;3、U型天沟&#xD;&#xA;4、具体详JZ18(1)节点11" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附漏斗或天沟的型钢并入漏斗或天沟工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢板天沟" Qdbm="010606011002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="589.2" Xh="42" Xmtz="1、中天沟&#xD;&#xA;2、1.2厚304不锈钢天沟板&#xD;&#xA;3、U型天沟&#xD;&#xA;4、具体详JZ18(1)节点12" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="零星钢构件" Qdbm="010606013001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6.22" Xh="43" Xmtz="1、构件名称:天沟支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="根" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="高强螺栓" Qdbm="020509025001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11055" Xh="44" Xmtz="1、螺栓规格综合考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="油漆、涂料、裱糊工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="防火涂料" Qdbm="011405001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31548.18" Xh="45" Xmtz="1、钢柱选用耐火极限≥2小时的防火涂料保护&#xD;&#xA;2、非膨胀的防火涂料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢丝网加固" Qdbm="010607005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31548.18" Xh="46" Xmtz="1、与钢结构相连接的配套钢丝网" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="防火涂料" Qdbm="011405001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="44829.42" Xh="47" Xmtz="1、钢梁选用耐火极限≥1.5小时的防火涂料保护&#xD;&#xA;2、膨胀的防火涂料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="防火涂料" Qdbm="011405001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31249.3" Xh="48" Xmtz="1、屋面承重构件选用耐火极限≥1.0小时的防火涂料保护&#xD;&#xA;2、膨胀的防火涂料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属面油漆" Qdbm="011405001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="107626.9" Xh="49" Xmtz="1、富锌底漆(水性无机富锌)(干膜锌含量不小于80%)2遍" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属面油漆" Qdbm="011405001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="107626.9" Xh="50" Xmtz="1、环氧云铁中间漆2遍" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属面油漆" Qdbm="011405001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="107626.9" Xh="51" Xmtz="1、丙烯酸聚氨酯面漆2遍" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="屋面及防水工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算&#xD;&#xA;不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面压型钢板" Qdbm="010901002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="28157.11" Xh="52" Xmtz="1、470型2.4mm塑钢瓦(0.6mm镀铝锌钢板+1.8mmTPO防水卷材)(360°直立锁边)&#xD;&#xA;2、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按框外围展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="采光天棚" Qdbm="011303001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5739.08" Xh="53" Xmtz="1、PC采光板5/2-72参17J925-1&#xD;&#xA;2、阻燃型&#xD;&#xA;3、PC采光带的厚度为1.5mm&#xD;&#xA;4、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面变形缝" Qdbm="010902008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="124.6" Xh="54" Xmtz="1、屋面变形缝参见17J925-1  8/2-23" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面变形缝" Qdbm="010902008002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8.12" Xh="55" Xmtz="1、天沟变形缝参见17J925-1  -/2-70" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋脊" Qdbm="01B001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="883.8" Xh="56" Xmtz="1、屋脊7/2-23参17J925-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="泛水板" Qdbm="01B002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="257.58" Xh="57" Xmtz="1、山墙女儿墙11/2-24参17J925-1&#xD;&#xA;2、宽度400" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="泛水板" Qdbm="01B003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="846.78" Xh="58" Xmtz="1、山墙女儿墙11/2-24参17J925-1&#xD;&#xA;2、宽度650" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="泛水板" Qdbm="01B004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1767.6" Xh="59" Xmtz="1、天沟封边（详见建施节点大样）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="泛水板" Qdbm="01B005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3022.4" Xh="60" Xmtz="1、彩板门洞侧边（详见建施节点大样）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面变形缝" Qdbm="010903004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="128.6" Xh="61" Xmtz="1、外墙变形缝参见17J925-1-7-3/16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11059.76" Xh="62" Xmtz="1、&gt;0.53厚镀铝锌彩色压型钢板（含泛水板）&#xD;&#xA;2、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1148.79" Xh="63" Xmtz="1、&gt;0.53厚镀铝锌彩色压型钢板&#xD;&#xA;2、女儿墙内墙板&#xD;&#xA;3、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2682.99" Xh="64" Xmtz="1、墙面采光带&#xD;&#xA;2、阻燃型&#xD;&#xA;3、PC采光带的厚度为1.5mm&#xD;&#xA;4、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4410.81" Xh="65" Xmtz="1、&gt;0.53厚镀铝锌彩色压型钢板&#xD;&#xA;2、彩钢板色带(蓝色)&#xD;&#xA;3、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3276" Xh="66" Xmtz="1、面层材料品种、规格、颜色:通风雨披&#xD;&#xA;2、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="彩钢板雨篷" Qdbm="011506003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="302.88" Xh="67" Xmtz="1、轻钢雨棚,做法详17J925-1&#xD;&#xA;2、型钢骨架另计&#xD;&#xA;3、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1176" Xh="68" Xmtz="1、安装部位:钢梁上&#xD;&#xA;2、规格:QU120&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1176" Xh="69" Xmtz="1、安装部位:钢梁上&#xD;&#xA;2、规格:QU80&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2286" Xh="70" Xmtz="1、安装部位:钢梁上&#xD;&#xA;2、规格:P43&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1698" Xh="71" Xmtz="1、安装部位:地轨&#xD;&#xA;2、规格:P43&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="011707001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.6" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.31" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="011707010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="011707002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707007001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="01B006" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="011701001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按建筑面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011705001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011704001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按建筑物超高部分的建筑面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="深化设计费" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="3" Xmtz="1、施工单位执行报价，后期不做调整&#xD;&#xA;2、钢结构、土建二次深化设计费用" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011706002001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="施工单位认为需要增加的其他措施费" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="4" Xmtz="1、施工单位自行踏勘现场和甲方的要求，认为需要增加其他的措施费（如超高增加费、降水等）&#xD;&#xA;2、结算时不得以任何理由增加其他措施费" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="10000000" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje>
        <ZljeMx Bz="" Dw="" Mc="暂列金" Xh="1" Zdje="10000000" />
      </Zlje>
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="006" Dwgcmc="加工车间钢结构" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="1">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="3.2" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.53" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="金属结构工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="实腹钢柱" Qdbm="010603001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="266.41" Xh="1" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="实腹钢柱" Qdbm="010603001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9.79" Xh="2" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="实腹钢柱" Qdbm="010603001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="108.97" Xh="3" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、运距:自行考虑&#xD;&#xA;3、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以榀计量，按设计图示数量计算&#xD;&#xA;2.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢屋架" Qdbm="010602001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="262.35" Xh="4" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运输距离:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢支撑、钢拉条" Qdbm="010606001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="30.83" Xh="5" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面钢系杆" Qdbm="010606001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="49.72" Xh="6" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面钢系杆" Qdbm="010606001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11.41" Xh="7" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="柱间钢支撑" Qdbm="010606001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="73.51" Xh="8" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢檩条(屋面)" Qdbm="010606002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="152.56" Xh="9" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、双面镀锌量不小于275g/m2&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢檩条(墙面)" Qdbm="010606002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="81.31" Xh="10" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q355B&#xD;&#xA;2、双面镀锌量不小于275g/m2&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢檩条(墙面)" Qdbm="010606002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7.31" Xh="11" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q345B&#xD;&#xA;2、双面镀锌量不小于275g/m2&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢檩条(墙面)" Qdbm="010606002004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2.42" Xh="12" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢拉条" Qdbm="010606001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16.29" Xh="13" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面隅撑" Qdbm="010606001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7.99" Xh="14" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面钢系杆" Qdbm="010606001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="21.43" Xh="15" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢吊车梁" Qdbm="010604002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="452.89" Xh="16" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q345C&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢吊车梁" Qdbm="010604002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="161.95" Xh="17" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢桁架" Qdbm="010604001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="41.93" Xh="18" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢平台" Qdbm="010606006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="91.92" Xh="19" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="预埋铁件" Qdbm="010516002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.22" Xh="20" Xmtz="1、钢材种类:Q235B" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢雨棚梁" Qdbm="010604001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9.7" Xh="21" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢梯" Qdbm="010606008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18.65" Xh="22" Xmtz="1、钢材品种、规格:Q235B&#xD;&#xA;2、除锈等级:Sa2.5级(按国标GB 8923-88)标准&#xD;&#xA;3、运距:自行考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附漏斗或天沟的型钢并入漏斗或天沟工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢板天沟" Qdbm="010606011001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="343.2" Xh="23" Xmtz="1、A、D轴天沟&#xD;&#xA;2、1.2厚304不锈钢天沟板&#xD;&#xA;3、U型天沟，详节点" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，依附漏斗或天沟的型钢并入漏斗或天沟工程量内" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢板天沟" Qdbm="010606011002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="686.4" Xh="24" Xmtz="1、B、C轴天沟&#xD;&#xA;2、1.2厚304不锈钢天沟板&#xD;&#xA;3、U型天沟，详节点" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="t" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量" Jxf="0" Lr="0" Mc="零星钢构件" Qdbm="010606013001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3.62" Xh="25" Xmtz="1、构件名称:天沟支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="根" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="高强螺栓" Qdbm="020509025001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5112" Xh="26" Xmtz="1、螺栓规格综合考虑" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="油漆、涂料、裱糊工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="防火涂料" Qdbm="011405001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10018.48" Xh="27" Xmtz="1、钢柱选用耐火极限≥2小时的防火涂料保护&#xD;&#xA;2、非膨胀的防火涂料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="钢丝网加固" Qdbm="010607005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10018.48" Xh="28" Xmtz="1、与钢结构相连接的配套钢丝网" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="防火涂料" Qdbm="011405001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19803.49" Xh="29" Xmtz="1、钢梁选用耐火极限≥1.5小时的防火涂料保护&#xD;&#xA;2、膨胀的防火涂料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="防火涂料" Qdbm="011405001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9914.38" Xh="30" Xmtz="1、屋面承重构件选用耐火极限≥1.0小时的防火涂料保护&#xD;&#xA;2、膨胀的防火涂料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属面油漆" Qdbm="011405001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="39739.35" Xh="31" Xmtz="1、富锌底漆(水性无机富锌)(干膜锌含量不小于80%)2遍" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属面油漆" Qdbm="011405001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="39739.35" Xh="32" Xmtz="1、环氧云铁中间漆2遍" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以吨计量，按设计图示尺寸以质量计算&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按设计展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属面油漆" Qdbm="011405001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="39739.35" Xh="33" Xmtz="1、丙烯酸聚氨酯面漆2遍" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="屋面及防水工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以斜面积计算&#xD;&#xA;不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积。小气窗的出檐部分不增加面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋面压型钢板" Qdbm="010901002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="13244.87" Xh="34" Xmtz="1、470型2.4mm塑钢瓦(0.6mm镀铝锌钢板+1.8mmTPO防水卷材)(360°直立锁边)&#xD;&#xA;2、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按框外围展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="采光天棚" Qdbm="011303001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2636.55" Xh="35" Xmtz="1、PC采光板5/2-72参17J925-1&#xD;&#xA;2、阻燃型&#xD;&#xA;3、PC采光带的厚度为1.5mm&#xD;&#xA;4、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="屋脊" Qdbm="01B001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="513" Xh="36" Xmtz="1、屋脊7/2-23参17J925-1" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="泛水板" Qdbm="01B002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="207.62" Xh="37" Xmtz="1、山墙女儿墙11/2-24参17J925-1&#xD;&#xA;2、宽度400" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="泛水板" Qdbm="01B003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="551.02" Xh="38" Xmtz="1、山墙女儿墙11/2-24参17J925-1&#xD;&#xA;2、宽度650" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="泛水板" Qdbm="01B004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1026" Xh="39" Xmtz="1、天沟封边（详见建施11（1））" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="泛水板" Qdbm="01B005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1713.6" Xh="40" Xmtz="1、彩板门洞侧边（详见建施11（1））" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4857.54" Xh="41" Xmtz="1、&gt;0.53厚镀铝锌彩色压型钢板（含泛水板）&#xD;&#xA;2、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="440.81" Xh="42" Xmtz="1、&gt;0.53厚镀铝锌彩色压型钢板&#xD;&#xA;2、女儿墙内墙板&#xD;&#xA;3、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="691.84" Xh="43" Xmtz="1、墙面采光带&#xD;&#xA;2、阻燃型&#xD;&#xA;3、PC采光带的厚度为1.5mm&#xD;&#xA;4、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1745.32" Xh="44" Xmtz="1、&gt;0.53厚镀铝锌彩色压型钢板&#xD;&#xA;2、彩钢板色带(蓝色)&#xD;&#xA;3、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示墙净长乘净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3m2的孔洞所占面积" Jxf="0" Lr="0" Mc="墙面装饰板" Qdbm="011207001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1596" Xh="45" Xmtz="1、面层材料品种、规格、颜色:通风雨披&#xD;&#xA;2、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以水平投影面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="彩钢板雨篷" Qdbm="011506003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="126" Xh="46" Xmtz="1、轻钢雨棚,做法详17J925-1&#xD;&#xA;2、型钢骨架另计&#xD;&#xA;3、具体施工要求详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="922.96" Xh="47" Xmtz="1、安装部位:钢梁上&#xD;&#xA;2、规格:QU80&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="513" Xh="48" Xmtz="1、安装部位:钢梁上&#xD;&#xA;2、规格:P43&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="171" Xh="49" Xmtz="1、安装部位:地轨&#xD;&#xA;2、规格:P43&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="241.2" Xh="50" Xmtz="1、安装部位:地轨&#xD;&#xA;2、规格:P50&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1026" Xh="51" Xmtz="1、安装部位:钢梁上&#xD;&#xA;2、规格:P38&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸，以单根轨道长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="起重机轨道" Qdbm="030105001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1026" Xh="52" Xmtz="1、安装部位:地轨&#xD;&#xA;2、规格:P38&#xD;&#xA;3、含压块等所有配件&#xD;&#xA;4、具体做法详见图纸" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="011707001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.6" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.31" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="011707010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="011707002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707007001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="01B006" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="011707015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="011701001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按建筑面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011705001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按使用机械设备的数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="大型机械设备进出场及安拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011704001001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按建筑物超高部分的建筑面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="深化设计费" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="3" Xmtz="1、施工单位执行报价，后期不做调整&#xD;&#xA;2、钢结构、土建二次深化设计费用" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <DjCsMx Bm="011706002001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按排、降水日历天数计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="施工单位认为需要增加的其他措施费" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="4" Xmtz="1、施工单位自行踏勘现场和甲方的要求，认为需要增加其他的措施费（如超高增加费、降水等）&#xD;&#xA;2、结算时不得以任何理由增加其他措施费" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
  <Dxgcxx Aqwmf="0" Dxgcbh="2" Dxgcmc="南通重工装备船舶海工供应链能力提升项目（一标段）安装" Gf="0" Je="0" Zgj="0">
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="007" Dwgcmc="装焊车间-水电安装" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:L5A&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:L20B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="3" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:L7C&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="4" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:LE20C&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="5" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:LE7C&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="6" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P20B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="7" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P21A&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="8" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P22B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="9" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P23A&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="53" Xh="10" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PA1&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="17" Xh="11" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PA2&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9" Xh="12" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PA3&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="13" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH11C1&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="14" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH11C2&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="15" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH13A1&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="16" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH13A2&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="17" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH13B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="18" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH15C1-Y&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="19" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH15C2&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017020" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="20" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH19B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017021" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="21" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH19C&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017022" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="22" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH20D-Y&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017023" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="23" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH6C&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017024" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="24" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH7B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10" Xh="25" Xmtz="1、名称:照明按钮控制箱" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="26" Xmtz="1、名称:电动门控制箱(箱随设备提供计安装费)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="27" Xmtz="1、名称:高真空焊烟净化机组控制箱(箱随设备提供计安装费)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="28" Xmtz="1、名称:升降式采光通风排烟装置控制箱(箱随设备提供计安装费)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="29" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:3A&#xD;&#xA;3、容量(A):800A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="30" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:2D&#xD;&#xA;3、容量(A):800A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="31" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:15A&#xD;&#xA;3、容量(A):800A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="32" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:14D&#xD;&#xA;3、容量(A):1000A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="33" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:1B&#xD;&#xA;3、容量(A):1250A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="34" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:15B&#xD;&#xA;3、容量(A):1600A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="35" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:2C&#xD;&#xA;3、容量(A):1600A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="36" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:15C&#xD;&#xA;3、容量(A):1800A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="37" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:100H&#xD;&#xA;3、容量(A):80A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5" Xh="38" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:225H&#xD;&#xA;3、容量(A):125A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="39" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:225H&#xD;&#xA;3、容量(A):200A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="55" Xh="40" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:630S&#xD;&#xA;3、容量(A):630A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="17" Xh="41" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:630S&#xD;&#xA;3、容量(A):500A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="42" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:400S&#xD;&#xA;3、容量(A):250A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="72" Xh="43" Xmtz="1、名称:照明干线插接箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:NT1&#xD;&#xA;3、容量(A):25A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压封闭式插接母线槽" Qdbm="030403006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="789" Xh="44" Xmtz="1、名称:密集型铜母线(超高)&#xD;&#xA;2、型号:XL-M-63A/5P&#xD;&#xA;3、容量(A):63A&#xD;&#xA;4、含配套支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压封闭式插接母线槽" Qdbm="030403006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="358.24" Xh="45" Xmtz="1、名称:密集型铜母线(超高)&#xD;&#xA;2、型号:XL-M-800A/5P&#xD;&#xA;3、容量(A):800A&#xD;&#xA;4、含配套支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压封闭式插接母线槽" Qdbm="030403006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="283.2" Xh="46" Xmtz="1、名称:密集型铜母线(超高)&#xD;&#xA;2、型号:XL-M-1250A/5P&#xD;&#xA;3、容量(A):1250A&#xD;&#xA;4、含配套支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压封闭式插接母线槽" Qdbm="030403006004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="237.84" Xh="47" Xmtz="1、名称:密集型铜母线(超高)&#xD;&#xA;2、型号:XL-M-1600A/5P&#xD;&#xA;3、容量(A):1600A&#xD;&#xA;4、含配套支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压封闭式插接母线槽" Qdbm="030403006005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="126.86" Xh="48" Xmtz="1、名称:密集型铜母线(超高)&#xD;&#xA;2、型号:XL-M-2000A/5P&#xD;&#xA;3、容量(A):2000A&#xD;&#xA;4、含配套支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="111.57" Xh="49" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架(超高)&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:800*200&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="434.77" Xh="50" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架(超高)&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:600*200&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12.48" Xh="51" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架(超高)&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:400*150&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="226.41" Xh="52" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架(超高)&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:400*100&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10.43" Xh="53" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架(超高)&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:300*200&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铁构件" Qdbm="030413001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1832.65" Xh="54" Xmtz="1、名称:桥架支架(制作安装)&#xD;&#xA;2、材质:角钢&#xD;&#xA;3、规格:40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1832.65" Xh="55" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="127.36" Xh="56" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC150&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1719.39" Xh="57" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC100&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8.5" Xh="58" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC80&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31.94" Xh="59" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC65&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31.94" Xh="60" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC65&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="105.53" Xh="61" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC50&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="252.36" Xh="62" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC40&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1741.04" Xh="63" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC32&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3853.24" Xh="64" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC25&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="654.98" Xh="65" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="257" Xh="66" Xmtz="1、名称:电气金属软管&#xD;&#xA;2、规格;综合考虑&#xD;&#xA;4、配置形式:综合考虑/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1078.11" Xh="67" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*500&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:桥架,超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7528.77" Xh="68" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*400&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:桥架,超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5737.9" Xh="69" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*240&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:桥架,超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="246.01" Xh="70" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-4*240+1*120&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4981.25" Xh="71" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*240+2*120&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="65.14" Xh="72" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*240+1*120&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="706.71" Xh="73" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*185+2*95&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1700.09" Xh="74" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*150+2*70&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="89.91" Xh="75" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*150+1*70&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="326.2" Xh="76" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格: YJV-3*120+2*70&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="27.04" Xh="77" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格: YJV-3*120+1*70&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="14.32" Xh="78" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*95+2*50&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="550.17" Xh="79" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格: YJV-4*50+1*25&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="74.88" Xh="80" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格: YJV-3*50+2*25&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="58.24" Xh="81" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格: YJV-3*50+1*25&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="109.29" Xh="82" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-4*25+1*16&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="27.28" Xh="83" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*25+1*16&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="375.91" Xh="84" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*16&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="373.98" Xh="85" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*10&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001020" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4746.5" Xh="86" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*6&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001021" Rgf="0" Sbf="0" Sl="254.3" Xh="87" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*6&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001022" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16.47" Xh="88" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*2.5&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001023" Rgf="0" Sbf="0" Sl="246.82" Xh="89" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:NG-A-5*10&#xD;&#xA;3、材质:矿物质铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架,含电缆头制安" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001024" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18.4" Xh="90" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:NG-A-5*4&#xD;&#xA;3、材质:矿物质铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架,含电缆头制安" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制电缆" Qdbm="030408002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="810.07" Xh="91" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVV-7*1.5&#xD;&#xA;3、材质:铜质&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:含电缆头制作安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制电缆" Qdbm="030408002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="220.07" Xh="92" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVV-10*1.5&#xD;&#xA;3、材质:铜质&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:含电缆头制作安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="93" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*500&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="42" Xh="94" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*400&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="36" Xh="95" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*240&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="248" Xh="96" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*240+2*120&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="97" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*185+2*95&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="84" Xh="98" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*150+2*70&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="99" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*120+2*70&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="100" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*95+2*50&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18" Xh="101" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*50+2*25&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10" Xh="102" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*25+2*16&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="439.34" Xh="103" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:BV-2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="338.8" Xh="104" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZBN-BV-2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="113.45" Xh="105" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:BV-4&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="608.55" Xh="106" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:BV-6&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11253.65" Xh="107" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:BV-6&#xD;&#xA;4、材质:铜芯&#xD;&#xA;5、配线部位:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="工厂灯" Qdbm="030412002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="336" Xh="108" Xmtz="1、名称:LED深照型工厂灯&#xD;&#xA;2、型号:SL-T2608-300W&#xD;&#xA;3、规格: 220V 300W&#xD;&#xA;4、安装形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="工厂灯" Qdbm="030412002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="153" Xh="109" Xmtz="1、名称: LED配照型壁灯&#xD;&#xA;2、型号:SL-T2608-100W&#xD;&#xA;3、规格: 220V 100W&#xD;&#xA;4、安装形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="514" Xh="110" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:明装,超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="防雷接地" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="均压环" Qdbm="030409004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3799.19" Xh="111" Xmtz="1、名称:基础接地&#xD;&#xA;2、材质:利用基础钢筋&#xD;&#xA;3、规格:≥16钢筋" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="避雷引下线" Qdbm="030409003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1671.54" Xh="112" Xmtz="1、名称:防雷引下线&#xD;&#xA;2、材质:柱内钢筋&#xD;&#xA;3、规格:≥16钢筋" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="接地母线" Qdbm="030409002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="921.81" Xh="113" Xmtz="1、名称:接地母线&#xD;&#xA;2、材质:镀锌扁钢&#xD;&#xA;3、规格:-40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="避雷网" Qdbm="030409005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16116.87" Xh="114" Xmtz="1、名称:防雷网&#xD;&#xA;2、材质:镀锌扁钢&#xD;&#xA;3、规格:25*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="块" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="等电位端子箱、测试板" Qdbm="030409008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="115" Xmtz="1、名称:防雷测试点&#xD;&#xA;2、材质:镀锌扁钢，接线盒，光面板" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="系统" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以系统计量，按设计图示系统计算&#xD;&#xA;2.以组计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接地装置" Qdbm="030414011001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="116" Xmtz="1、名称:接地网调试" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="变电所照明及接地" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017025" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="117" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:LB&#xD;&#xA;3、规格:600*800*250&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="轴流通风机" Qdbm="030108003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="118" Xmtz="1、名称:侧墙轴流风机" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="79.44" Xh="119" Xmtz="1、名称:电缆进户管(带翼环)&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC150&#xD;&#xA;4、配置形式:翼环42根" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="202.87" Xh="120" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="439.33" Xh="121" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:BV2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="338.8" Xh="122" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZBN-BV2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="113.45" Xh="123" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:BV4&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="荧光灯" Qdbm="030412005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16" Xh="124" Xmtz="1、名称:单管荧光灯&#xD;&#xA;2、型号:LED&#xD;&#xA;3、规格:220V 17W" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="荧光灯" Qdbm="030412005002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="125" Xmtz="1、名称:双管荧光灯&#xD;&#xA;2、型号:LED&#xD;&#xA;3、规格:220V 2*17W" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="插座" Qdbm="030404035001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="126" Xmtz="1、名称:单相二三孔安全插座&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86Z223-10A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="插座" Qdbm="030404035002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="127" Xmtz="1、名称:三相五极插座&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:380V16A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="照明开关" Qdbm="030404034001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="128" Xmtz="1、名称:三联单控开关&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="等电位端子箱、测试板" Qdbm="030409008002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="129" Xmtz="1、名称:总等电位箱&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:300*200*150" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="块" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="等电位端子箱、测试板" Qdbm="030409008003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="130" Xmtz="1、名称:接地预埋端子板&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢板&#xD;&#xA;3、规格:100*100*10" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="接地母线" Qdbm="030409002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="173.58" Xh="131" Xmtz="1、名称:接地母线&#xD;&#xA;2、材质:镀锌扁钢&#xD;&#xA;3、规格:-40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="36" Xh="132" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:暗装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="给排水" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="复合管" Qdbm="031001007001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1008.5" Xh="133" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:涂塑钢管DN20&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="复合管" Qdbm="031001007002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="222" Xh="134" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:涂塑钢管DN25&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="复合管" Qdbm="031001007003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1630.76" Xh="135" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:涂塑钢管DN80&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗&#xD;&#xA;6、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="80.14" Xh="136" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:U-PVC110&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="108.34" Xh="137" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水&#xD;&#xA;3、材质、规格:HDPE  De315&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3140.71" Xh="138" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水&#xD;&#xA;3、材质、规格:HDPE  De250&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="778.3" Xh="139" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水&#xD;&#xA;3、材质、规格:HDPE  De160&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="830.3" Xh="140" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水&#xD;&#xA;3、材质、规格:HDPE  De110&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="141" Xmtz="1、材质:PVC地漏&#xD;&#xA;2、型号、规格:De110&#xD;&#xA;3、安装方式:地面" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="140" Xh="142" Xmtz="1、材质:虹吸式雨水口&#xD;&#xA;2、型号、规格:De110&#xD;&#xA;3、安装方式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="24" Xh="143" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:不锈钢&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN32&#xD;&#xA;4、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="144" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:不锈钢&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN25&#xD;&#xA;4、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="145" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:不锈钢&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="146" Xmtz="1、类型:自动排气阀(含阀)&#xD;&#xA;2、材质:铜质&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN20&#xD;&#xA;4、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="水表" Qdbm="031003013001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="147" Xmtz="1、安装部位（室内外）:水表&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN50&#xD;&#xA;3、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="108" Xh="148" Xmtz="1、材质:带真空破坏器组合水龙头&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN20" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="149" Xmtz="1、材质:铜水龙头&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN15" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="洗涤盆" Qdbm="031004004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="150" Xmtz="1、材质:不锈钢水槽&#xD;&#xA;2、规格、类型:1500*500*300" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="室内消火栓" Qdbm="030901010001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="30" Xh="151" Xmtz="1、安装方式:室内消火栓（设软管卷盘1套，φ6mm直流喷雾水枪1支，DN25闸阀,DN25真空破坏器,DN25快速接头1个，）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="灭火器" Qdbm="030901013001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="52" Xh="152" Xmtz="1、形式:手提式灭火器&#xD;&#xA;2、规格、型号:MF/ABC5&#xD;&#xA;3、每套含两具灭火器及配套灭火器箱" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="管道支架" Qdbm="031002001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="862.55" Xh="153" Xmtz="1、材质:钢制管道支架（给水、雨水）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="862.55" Xh="154" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="031301017001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架搭拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="008" Dwgcmc="装焊车间-可燃气体报警及弱电、电气消防、能耗计量" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、名称:电气火灾通讯管理机&#xD;&#xA;2、安装方式:落地安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="1、名称:消防电源通讯管理机&#xD;&#xA;2、型号:配DPD信号&#xD;&#xA;3、安装方式:落地安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线箱" Qdbm="030411005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="3" Xmtz="1、名称:可燃气体报警控制箱&#xD;&#xA;2、材质:钢制" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="569.98" Xh="4" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC25&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="328.87" Xh="5" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="394.74" Xh="6" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、规格:100*100&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌&#xD;&#xA;4、类型:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铁构件" Qdbm="030413001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="405.22" Xh="7" Xmtz="1、名称:桥架支架(制作安装)&#xD;&#xA;2、材质:角钢&#xD;&#xA;3、规格:40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="405.22" Xh="8" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1489.65" Xh="9" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:ZCN-YJV-3*4&#xD;&#xA;3、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="39.19" Xh="10" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:NG-A-5*10&#xD;&#xA;3、材质:矿物质铜质电缆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9642.95" Xh="11" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZDN-BV-2*2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11406.07" Xh="12" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-RYSP-2*1.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="点型探测器" Qdbm="030904001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="51" Xh="13" Xmtz="1、名称: 可燃气体探测器&#xD;&#xA;2、线制:总线制" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="声光报警器" Qdbm="030904005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="46" Xh="14" Xmtz="1、名称:燃气声光报警器" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="97" Xh="15" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:明装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="系统" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按系统计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="自动报警系统调试" Qdbm="030905001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="16" Xmtz="1、点数:128点以下" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="弱电" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="机柜、机架" Qdbm="030502001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="17" Xmtz="1、名称:能耗计量通讯管理机&#xD;&#xA;2、安装方式:落地" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="315.56" Xh="18" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、规格: (150+150+200)*200&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌&#xD;&#xA;4、类型:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1226.56" Xh="19" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、规格: (150+150+200)*100&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌&#xD;&#xA;4、类型:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铁构件" Qdbm="030413001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1631.2" Xh="20" Xmtz="1、名称:桥架支架(制作安装)&#xD;&#xA;2、材质:角钢&#xD;&#xA;3、规格:40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1631.2" Xh="21" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1378.1" Xh="22" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:明配" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="128" Xh="23" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC25&#xD;&#xA;4、配置形式:明配" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4756.76" Xh="24" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*4&#xD;&#xA;3、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="光纤束、光缆外护套" Qdbm="030502008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4752.98" Xh="25" Xmtz="1、名称:光纤&#xD;&#xA;2、规格:4芯光纤" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="14383.41" Xh="26" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线/线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:RVVP-2*2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5.46" Xh="27" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线/线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:RS485&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19" Xh="28" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:明装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="031301017001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架搭拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="009" Dwgcmc="结构装焊车间-动力" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="压缩系统" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="151.09" Xh="1" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D273*8&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="928.96" Xh="2" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D219*6&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="300.76" Xh="3" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D108*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="517.56" Xh="4" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D57*3.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23" Xh="5" Xmtz="1、材质:室内压缩空气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:12接头(配带DN50不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="6" Xmtz="1、材质:室内压缩空气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:10接头(配带DN50不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23" Xh="7" Xmtz="1、材质:室内压缩空气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN50不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="8" Xmtz="1、材质:室内压缩空气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:4接头(配带DN50不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="9" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢蝶阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:D341F-16C型 DN250&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="10" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢蝶阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:D41F-16C型 DN200&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="11" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢蝶阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:D41F-16C型 DN100&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="12" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢球阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:Q41F-16C型 DN25&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.5" Xh="13" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL250(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="14" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL200(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="15" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL100(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="16" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL25(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.5" Xh="17" Xmtz="1、材质:法兰盖&#xD;&#xA;2、型号、规格:BL250-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="18" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF250-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="19" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF200-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="20" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF100-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="22" Xh="21" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF25-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="压力仪表" Qdbm="030601002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="22" Xmtz="1、名称:压力表&#xD;&#xA;2、型号:含表阀及弯管&#xD;&#xA;3、规格:Y-100型,0-1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="23" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:15-1500Nm，141/h,PN1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="24" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:50-5000Nm，141/h,PN1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="25" Xmtz="1、名称:流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="26" Xmtz="1、名称:防爆流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="二氧化碳系统" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="152.1" Xh="27" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D108*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1217.74" Xh="28" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D76*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="278.08" Xh="29" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D38*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="52.6" Xh="30" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D32*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="279.6" Xh="31" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D25*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23" Xh="32" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:24接头(配带DN32不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="33" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:12接头(配带DN25不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23" Xh="34" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN20不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="35" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:4接头(配带DN15不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="36" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢球阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:Q41F-16C型 DN100&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="37" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢球阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:Q41F-16C型 DN65&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="38" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢球阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:Q41F-16C型 DN40&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.5" Xh="39" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL100(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="40" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL65(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="41" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL40(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.5" Xh="42" Xmtz="1、材质:法兰盖&#xD;&#xA;2、型号、规格:BL100-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="43" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF100-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="44" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF65-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="45" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF40-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="压力仪表" Qdbm="030601002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="46" Xmtz="1、名称:压力表&#xD;&#xA;2、型号:含表阀及弯管&#xD;&#xA;3、规格:Y-100型,0-1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="47" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:0.3-30Nm，141/h,PN1.6MPa&#xD;&#xA;3、规格:内含材料设备,按图纸内容" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="48" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:1.8-180Nm，141/h,PN1.6MPa&#xD;&#xA;3、规格:内含材料设备,按图纸内容" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="49" Xmtz="1、名称:流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="50" Xmtz="1、名称:防爆流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="氧气系统" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="152.14" Xh="51" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D89*5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="916.89" Xh="52" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D57*4.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="293.71" Xh="53" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D45*3.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="258.08" Xh="54" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D38*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="165.75" Xh="55" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D32*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="20" Xh="56" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:12接头(配带DN32不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="57" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:10接头(配带DN32不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="21" Xh="58" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN25不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="59" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:4接头(配带DN2不锈钢0阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="60" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢截止阀(氧气专用)&#xD;&#xA;2、材质:JY41W-16P型&#xD;&#xA;3、型号、规格:DN80&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="61" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢截止阀(氧气专用)&#xD;&#xA;2、材质:JY41W-16P型&#xD;&#xA;3、型号、规格:DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="62" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢截止阀(氧气专用)&#xD;&#xA;2、材质:JY41W-16P型&#xD;&#xA;3、型号、规格:DN40&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="63" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN80(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="64" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN50(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="65" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN40(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.5" Xh="66" Xmtz="1、材质:法兰盖&#xD;&#xA;2、型号、规格:BL80-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="压力仪表" Qdbm="030601002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="67" Xmtz="1、名称:压力表&#xD;&#xA;2、型号:含表阀及弯管&#xD;&#xA;3、规格:Y-100型,0-1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="68" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:0.45-45Nm，141/h,PN1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="69" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:3.5-350Nm，141/h,PN1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="70" Xmtz="1、名称:流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="71" Xmtz="1、名称:防爆流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="天然气系统" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="152.1" Xh="72" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D108*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="945.49" Xh="73" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D89*5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="161.85" Xh="74" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D57*4.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="377.8" Xh="75" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D45*3.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="228.08" Xh="76" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D38*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001020" Rgf="0" Sbf="0" Sl="213.02" Xh="77" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D32*3.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001021" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.65" Xh="78" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D25*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001020" Rgf="0" Sbf="0" Sl="20" Xh="79" Xmtz="1、材质:室内天然气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:12接头(配带DN32不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001021" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="80" Xmtz="1、材质:室内天然气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:10接头(配带DN32不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001022" Rgf="0" Sbf="0" Sl="21" Xh="81" Xmtz="1、材质:室内天然气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN25不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001023" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="82" Xmtz="1、材质:室内天然气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:4接头(配带DN20不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="83" Xmtz="1、名称:回火防止器&#xD;&#xA;2、型号、规格:Qmax-278Nm/h PN2.5MPa,DN100" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="84" Xmtz="1、名称:阻火器&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN50" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16" Xh="85" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢截止阀(天然气专用)&#xD;&#xA;2、材质:JY41W-16P型&#xD;&#xA;3、型号、规格:DN25&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压螺纹阀门" Qdbm="030807001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5" Xh="86" Xmtz="1、名称:不锈钢截止阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN15&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="87" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN100(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="88" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN80(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="89" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN50(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="90" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN40(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="0.5" Xh="91" Xmtz="1、材质:法兰盖&#xD;&#xA;2、型号、规格:BL100-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="压力仪表" Qdbm="030601002004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="92" Xmtz="1、名称:压力表&#xD;&#xA;2、型号:含表阀及弯管&#xD;&#xA;3、规格:Y-100型,0-1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="93" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:0.15-15Nm，141/h,PN1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="94" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:1.5-150Nm，141/h,PN1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="95" Xmtz="1、名称:流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="96" Xmtz="1、名称:防爆流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="管件" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001024" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5" Xh="97" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D273&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001025" Rgf="0" Sbf="0" Sl="40" Xh="98" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D219&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001026" Rgf="0" Sbf="0" Sl="23" Xh="99" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D108&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001027" Rgf="0" Sbf="0" Sl="28" Xh="100" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D89&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001028" Rgf="0" Sbf="0" Sl="51" Xh="101" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D76&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001029" Rgf="0" Sbf="0" Sl="35" Xh="102" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D57&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001030" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16" Xh="103" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D45&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001031" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="104" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D25&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001032" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="105" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D273&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001033" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="106" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D219&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001034" Rgf="0" Sbf="0" Sl="22" Xh="107" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D108&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001035" Rgf="0" Sbf="0" Sl="36" Xh="108" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D89&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001036" Rgf="0" Sbf="0" Sl="24" Xh="109" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D76&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001037" Rgf="0" Sbf="0" Sl="139" Xh="110" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D57&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001038" Rgf="0" Sbf="0" Sl="21" Xh="111" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D45&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001039" Rgf="0" Sbf="0" Sl="66" Xh="112" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D38&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001040" Rgf="0" Sbf="0" Sl="76" Xh="113" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D32&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001041" Rgf="0" Sbf="0" Sl="101" Xh="114" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D25&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001042" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="115" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D108&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001043" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="116" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D57&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001044" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="117" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D45&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001045" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="118" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D250&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001046" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="119" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D200&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001047" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="120" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D100&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="管道支架" Qdbm="031002001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2185.2" Xh="121" Xmtz="1、材质:一般管架(制作安装)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2185.2" Xh="122" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按管材无损探伤长度计算。&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按管材表面探伤检测面积计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="管材表面超声波探伤" Qdbm="030816001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="123" Xmtz="1、名称:1、包含但不限于动力管道拍片、探伤、报检费用等&#xA;2、以满足设计、规范、业主、检测单位、主管部门要求为准&#xA;3、包含本工程所有区域内所有动力管道检验、报验等&#xA;4、配合并确保通过验收&#xA;5、包含全套配套资料&#xA;6、最终结算时不做调整（此项报价包含所有相关费用）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="031301017001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架搭拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="010" Dwgcmc="加工车间-水电安装" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:L4B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:L11B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="3" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:L1C&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="4" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:LE11B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="5" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:LE4B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="6" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P2E&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="7" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P3A&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="8" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P9A&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="9" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P3B1&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="10" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P3B2&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="11" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P3C1&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="12" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P3C2&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="13" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:P3D&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="32" Xh="14" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PA1&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="15" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PA2&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="16" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PA3&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="17" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH2E&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="18" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH6B&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="19" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH8A&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017020" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="20" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH8B1&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017021" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="21" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH8B2&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017022" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="22" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH8B3&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017023" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="23" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH8C1&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017024" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="24" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH8C2&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017025" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="25" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH8C3&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017026" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="26" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:PH8D&#xD;&#xA;3、规格:600*1500*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017027" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="27" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:RD&#xD;&#xA;3、规格:600*1000*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017028" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="28" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2101aAPEXF&#xD;&#xA;3、规格:600*1000*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017029" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="29" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2101aAPEXF-e1&#xD;&#xA;3、规格:600*1000*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017030" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="30" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2101aAPEXF-e2&#xD;&#xA;3、规格:600*1000*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017031" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="31" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2101aAPEXF-e3&#xD;&#xA;3、规格:600*1000*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017032" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="32" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2101aAPEXF-e5&#xD;&#xA;3、规格:600*1000*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017033" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="33" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2101aAPEXF-e6&#xD;&#xA;3、规格:600*1000*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017034" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="34" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2101aAPEXF-e7&#xD;&#xA;3、规格:600*1000*400&#xD;&#xA;4、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;5、安装方式:落地安装&#xD;&#xA;6、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;7、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10" Xh="35" Xmtz="1、名称:照明按钮控制箱" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="36" Xmtz="1、名称:电动门控制箱(箱随设备提供计安装费)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7" Xh="37" Xmtz="1、名称:升降式采光通风排烟装置控制箱(箱随设备提供计安装费)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="38" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:-100H/80A&#xD;&#xA;3、容量(A):80A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="57" Xh="39" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:630S&#xD;&#xA;3、容量(A):630A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="40" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:630H&#xD;&#xA;3、容量(A):160A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="41" Xmtz="1、名称:母线槽始端箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:100H&#xD;&#xA;3、容量(A):50A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="42" Xh="42" Xmtz="1、名称:照明干线插接箱(超高)&#xD;&#xA;2、型号:NT1&#xD;&#xA;3、容量(A):25A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="43" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:L4B&#xD;&#xA;3、容量(A):40A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="44" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:L4B-1&#xD;&#xA;3、容量(A):40A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="45" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:L4B-2&#xD;&#xA;3、容量(A):40A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="46" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:L11B&#xD;&#xA;3、容量(A):63A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="47" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:L11B-1&#xD;&#xA;3、容量(A):63A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="始端箱、分线箱" Qdbm="030403007011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="48" Xmtz="1、名称:插接箱(开关)超高&#xD;&#xA;2、型号:L11B-2&#xD;&#xA;3、容量(A):63A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压封闭式插接母线槽" Qdbm="030403006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="242.91" Xh="49" Xmtz="1、名称:密集型铜母线(超高)&#xD;&#xA;2、型号:XL-M-40A/5P&#xD;&#xA;3、容量(A):40A&#xD;&#xA;4、含配套支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压封闭式插接母线槽" Qdbm="030403006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="367.18" Xh="50" Xmtz="1、名称:密集型铜母线(超高)&#xD;&#xA;2、型号:XL-M-63A/5P&#xD;&#xA;3、容量(A):63A&#xD;&#xA;4、含配套支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压封闭式插接母线槽" Qdbm="030403006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="289.85" Xh="51" Xmtz="1、名称:密集型铜母线(超高)&#xD;&#xA;2、型号:XL-M-800A/5P&#xD;&#xA;3、容量(A):800A&#xD;&#xA;4、含配套支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以中心线长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压封闭式插接母线槽" Qdbm="030403006004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="195.92" Xh="52" Xmtz="1、名称:密集型铜母线(超高)&#xD;&#xA;2、型号:XL-M-1250A/5P&#xD;&#xA;3、容量(A):1250A&#xD;&#xA;4、含配套支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="29.87" Xh="53" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架(超高)&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:800*200&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="150.61" Xh="54" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架(超高)&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:400*150&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="246.11" Xh="55" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架(超高)&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:400*100&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="21.53" Xh="56" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架(超高)&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:300*200&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铁构件" Qdbm="030413001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1332.05" Xh="57" Xmtz="1、名称:桥架支架(制作安装)&#xD;&#xA;2、材质:角钢&#xD;&#xA;3、规格:40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1332.05" Xh="58" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="36.8" Xh="59" Xmtz="1、名称:埋地进户管(带翼环)&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC150&#xD;&#xA;4、配置形式:埋地" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="507.9" Xh="60" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC150&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="600.83" Xh="61" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC100&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="25.23" Xh="62" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC65&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="83.65" Xh="63" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC50&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="155.12" Xh="64" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC40&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="961.34" Xh="65" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC32&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4831.62" Xh="66" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC25&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="22.08" Xh="67" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:明配/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="155" Xh="68" Xmtz="1、名称:电气金属软管&#xD;&#xA;2、规格;综合考虑&#xD;&#xA;4、配置形式:综合考虑/超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="905.46" Xh="69" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*500&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:桥架,超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="603.64" Xh="70" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*240&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:桥架,超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1208.02" Xh="71" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*240+2*120&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1253.56" Xh="72" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*185+2*95&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="526.88" Xh="73" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*150+2*70&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="69.29" Xh="74" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*150+1*70&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="102.18" Xh="75" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*95+2*50&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="41.49" Xh="76" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*95+1*50&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10.37" Xh="77" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格: YJV-4*70+1*35&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="41.96" Xh="78" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-4*35+1*16&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="60.18" Xh="79" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*25+2*16&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="61.65" Xh="80" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*25+1*16&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="385.99" Xh="81" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*16&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="582.61" Xh="82" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*10&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1085.7" Xh="83" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*6&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1285.29" Xh="84" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*4&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1437.63" Xh="85" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:ZBN-YJV-3*4&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="30.7" Xh="86" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*2.5&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制电缆" Qdbm="030408002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="210.07" Xh="87" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVV-7*1.5&#xD;&#xA;3、材质:铜质&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:含电缆头制作安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制电缆" Qdbm="030408002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="810.07" Xh="88" Xmtz="1、名称:控制电缆&#xD;&#xA;2、规格:KVV-10*1.5&#xD;&#xA;3、材质:铜质&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:含电缆头制作安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="21.11" Xh="89" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:NG-A-5*16&#xD;&#xA;3、材质:矿物质铜质电缆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="90" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*500&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="91" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-1*240&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="76" Xh="92" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*240+2*120&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="93" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*185+2*95&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="94" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*150+2*70&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10" Xh="95" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*95+2*50&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="14" Xh="96" Xmtz="1、名称:低压电缆终端头&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*25+2*16&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001020" Rgf="0" Sbf="0" Sl="244.6" Xh="97" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*6&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架，超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="260.28" Xh="98" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-BV-2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10294.26" Xh="99" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-BV-2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7852.72" Xh="100" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:BV-6&#xD;&#xA;4、材质:铜芯&#xD;&#xA;5、配线部位:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="工厂灯" Qdbm="030412002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="154" Xh="101" Xmtz="1、名称:LED深照型工厂灯&#xD;&#xA;2、型号:SL-T2608-300W&#xD;&#xA;3、规格: 220V 300W&#xD;&#xA;4、安装形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="工厂灯" Qdbm="030412002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="107" Xh="102" Xmtz="1、名称: LED配照型壁灯&#xD;&#xA;2、型号:SL-T2608-50W&#xD;&#xA;3、规格: 220V 50W&#xD;&#xA;4、安装形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="照明开关" Qdbm="030404034001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="103" Xmtz="1、名称:单联单控开关&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86型" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="插座" Qdbm="030404035001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="104" Xmtz="1、名称:单相二三孔安全插座&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86Z223-10A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="312" Xh="105" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型&#xD;&#xA;4、安装形式:明装,超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="防雷接地" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="均压环" Qdbm="030409004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2121.25" Xh="106" Xmtz="1、名称:基础接地&#xD;&#xA;2、材质:利用基础钢筋&#xD;&#xA;3、规格:≥16钢筋" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="避雷引下线" Qdbm="030409003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="578.2" Xh="107" Xmtz="1、名称:防雷引下线&#xD;&#xA;2、材质:柱内钢筋&#xD;&#xA;3、规格:≥16钢筋" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="接地母线" Qdbm="030409002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="786.1" Xh="108" Xmtz="1、名称:接地母线&#xD;&#xA;2、材质:镀锌扁钢&#xD;&#xA;3、规格:-40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="接地母线" Qdbm="030409002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="201.6" Xh="109" Xmtz="1、名称:接地母线&#xD;&#xA;2、材质:不锈钢扁钢&#xD;&#xA;3、规格:-25*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="避雷网" Qdbm="030409005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4906.37" Xh="110" Xmtz="1、名称:防雷网&#xD;&#xA;2、材质:镀锌扁钢&#xD;&#xA;3、规格:25*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="块" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="等电位端子箱、测试板" Qdbm="030409008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19" Xh="111" Xmtz="1、名称:防雷测试点&#xD;&#xA;2、材质:预埋接地镀锌钢板&#xD;&#xA;3、规格:100*100*10" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="块" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="等电位端子箱、测试板" Qdbm="030409008002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="112" Xmtz="1、名称:防雷测试点&#xD;&#xA;2、材质:镀锌扁钢，接线盒，光面板" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="系统" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以系统计量，按设计图示系统计算&#xD;&#xA;2.以组计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接地装置" Qdbm="030414011001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="113" Xmtz="1、名称:接地网调试" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="给排水" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="复合管" Qdbm="031001007001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="127.78" Xh="114" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:涂塑钢管DN25&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="复合管" Qdbm="031001007002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="46.53" Xh="115" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:涂塑钢管DN32&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗&#xD;&#xA;6、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="复合管" Qdbm="031001007003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="713.23" Xh="116" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:涂塑钢管DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗&#xD;&#xA;6、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="复合管" Qdbm="031001007004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="229.5" Xh="117" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:涂塑钢管DN65&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗&#xD;&#xA;6、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="100.39" Xh="118" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:U-PVC160&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="115.46" Xh="119" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水&#xD;&#xA;3、材质、规格:HDPE  De315&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="715.76" Xh="120" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水&#xD;&#xA;3、材质、规格:HDPE  De250&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="131.66" Xh="121" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水&#xD;&#xA;3、材质、规格:HDPE  De160&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="410.06" Xh="122" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水&#xD;&#xA;3、材质、规格:HDPE  De110&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、警示带形式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="123" Xmtz="1、材质:PVC地漏&#xD;&#xA;2、型号、规格:De160&#xD;&#xA;3、安装方式:地面" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="60" Xh="124" Xmtz="1、材质:虹吸式雨水口&#xD;&#xA;2、型号、规格:De110&#xD;&#xA;3、安装方式:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="125" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:不锈钢&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN65&#xD;&#xA;4、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="126" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:不锈钢&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16" Xh="127" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:不锈钢&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN32&#xD;&#xA;4、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="46" Xh="128" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:不锈钢&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN25&#xD;&#xA;4、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="129" Xmtz="1、类型:自动排气阀(含阀)&#xD;&#xA;2、材质:铜质&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN20&#xD;&#xA;4、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="水表" Qdbm="031003013001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="130" Xmtz="1、安装部位（室内外）:水表&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN65&#xD;&#xA;3、连接形式:丝接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="32" Xh="131" Xmtz="1、材质:带真空破坏器组合水龙头&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN20" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="132" Xmtz="1、材质:铜水龙头&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN15" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="洗涤盆" Qdbm="031004004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="133" Xmtz="1、材质:不锈钢水槽&#xD;&#xA;2、规格、类型:1500*500*300" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="室内消火栓" Qdbm="030901010001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="26" Xh="134" Xmtz="1、安装方式:室内消火栓（设软管卷盘1套，φ6mm直流喷雾水枪1支，DN25闸阀,DN25真空破坏器,DN25快速接头1个，）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="具" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="灭火器" Qdbm="030901013001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31" Xh="135" Xmtz="1、形式:手提式灭火器&#xD;&#xA;2、规格、型号:MF/ABC5&#xD;&#xA;3、每套含两具灭火器及配套灭火器箱" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="管道支架" Qdbm="031002001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1432.55" Xh="136" Xmtz="1、材质:钢制管道支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1432.55" Xh="137" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="031301017001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架搭拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="011" Dwgcmc="加工车间-可燃气体报警及弱电" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、名称:电气火灾通讯管理机&#xD;&#xA;2、安装方式:落地安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="1、名称:消防电源通讯管理机&#xD;&#xA;2、型号:配DPD信号&#xD;&#xA;3、安装方式:落地安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线箱" Qdbm="030411005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="3" Xmtz="1、名称:可燃气体报警控制箱&#xD;&#xA;2、材质:钢制" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="109.93" Xh="4" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC25&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="102.24" Xh="5" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1217.83" Xh="6" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、规格:100*100&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌&#xD;&#xA;4、类型:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铁构件" Qdbm="030413001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1105.52" Xh="7" Xmtz="1、名称:桥架支架(制作安装)&#xD;&#xA;2、材质:角钢&#xD;&#xA;3、规格:40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1105.52" Xh="8" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10554.54" Xh="9" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZDN-BV-2*2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5417.92" Xh="10" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-RYSP-2*1.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="点型探测器" Qdbm="030904001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="27" Xh="11" Xmtz="1、名称: 可燃气体探测器&#xD;&#xA;2、线制:总线制" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="声光报警器" Qdbm="030904005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31" Xh="12" Xmtz="1、名称:燃气声光报警器" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="系统" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按系统计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="自动报警系统调试" Qdbm="030905001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="13" Xmtz="1、点数:128点以下" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="58" Xh="14" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="弱电" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="机柜、机架" Qdbm="030502001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="15" Xmtz="1、名称:能耗计量通讯管理机&#xD;&#xA;2、安装方式:落地" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="953.99" Xh="16" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、规格: (150+150+200)*100&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌&#xD;&#xA;4、类型:超高" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铁构件" Qdbm="030413001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="981.2" Xh="17" Xmtz="1、名称:桥架支架(制作安装)&#xD;&#xA;2、材质:角钢&#xD;&#xA;3、规格:40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="981.2" Xh="18" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1483.9" Xh="19" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:明配" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6322.25" Xh="20" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*4&#xD;&#xA;3、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="光纤束、光缆外护套" Qdbm="030502008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6322.25" Xh="21" Xmtz="1、名称:光纤&#xD;&#xA;2、规格:4芯光纤" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="14383.41" Xh="22" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线/线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-RYSP-2*2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1732.55" Xh="23" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线/线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:RS485&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="24" Xh="24" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="40" Xh="25" Xmtz="1、名称:埋地进户管(带翼环)&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC100&#xD;&#xA;4、配置形式:埋地" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="031301017001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架搭拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="012" Dwgcmc="加工车间-动力" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="压缩系统" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="123.4" Xh="1" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D273*8&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="718.49" Xh="2" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D159*4.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31.56" Xh="3" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D76*5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="275.97" Xh="4" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D57*3.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3.8" Xh="5" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D45*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="6" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D32*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="15" Xh="7" Xmtz="1、材质:室内压缩空气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:12接头(配带DN50不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="14" Xh="8" Xmtz="1、材质:室内压缩空气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN50不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="9" Xmtz="1、材质:室外压缩空气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN50不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="10" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢蝶阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:D341F-16C型 DN250&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="11" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢蝶阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:D41F-16C型 DN150&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="12" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢球阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:Q41F-16C型 DN40&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="13" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢球阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:Q41F-16C型 DN25&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="14" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL250(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="15" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL150(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="16" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL40(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16" Xh="17" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL25(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="18" Xmtz="1、材质:法兰盖&#xD;&#xA;2、型号、规格:BL250-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="19" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF250-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="20" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF150-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="21" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF40-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16" Xh="22" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF25-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="压力仪表" Qdbm="030601002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="23" Xmtz="1、名称:压力表&#xD;&#xA;2、型号:含表阀及弯管&#xD;&#xA;3、规格:Y-100型,0-1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="24" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:38-3800Nm，141/h,PN1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="25" Xmtz="1、名称:流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="26" Xmtz="1、名称:防爆流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="二氧化碳系统" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="123.07" Xh="27" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D89*4.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="438.11" Xh="28" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D57*4.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="121.03" Xh="29" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D38*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="27.74" Xh="30" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D32*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16.25" Xh="31" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D25*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="32" Xmtz="1、材质:室内二氧化碳接头箱&#xD;&#xA;2、规格:24接头(配带DN32不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10" Xh="33" Xmtz="1、材质:室内二氧化碳接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN20不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="34" Xmtz="1、材质:室外二氧化碳接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN20不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="35" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢球阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:Q41F-16C型 DN80&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="36" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢球阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:Q41F-16C型 DN50&#xD;&#xA;3、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="37" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL80(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="38" Xmtz="1、材质:板式平焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-PL50(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="39" Xmtz="1、材质:法兰盖&#xD;&#xA;2、型号、规格:BL100-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="40" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF80-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="41" Xmtz="1、材质:增强柔性石墨板&#xD;&#xA;2、规格:RSB/304,RF50-16" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="压力仪表" Qdbm="030601002002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="42" Xmtz="1、名称:压力表&#xD;&#xA;2、型号:含表阀及弯管&#xD;&#xA;3、规格:Y-100型,0-1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="43" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:0.8-80Nm，141/h,PN1.6MPa&#xD;&#xA;3、规格:内含材料设备,按图纸内容" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="44" Xmtz="1、名称:流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="45" Xmtz="1、名称:防爆流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="氧气系统" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="124.62" Xh="46" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D76*5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="733.46" Xh="47" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D57*4.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="92.93" Xh="48" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D38*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="135.96" Xh="49" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D32*3.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="13" Xh="50" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:12接头(配带DN32不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="14" Xh="51" Xmtz="1、材质:室内氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN25不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7" Xh="52" Xmtz="1、材质:室外氧气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN25不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="53" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢截止阀(氧气专用)&#xD;&#xA;2、材质:JY41W-16P型&#xD;&#xA;3、型号、规格:DN65&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="54" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢截止阀(氧气专用)&#xD;&#xA;2、材质:JY41W-16P型&#xD;&#xA;3、型号、规格:DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="55" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN65(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="56" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN50(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="57" Xmtz="1、材质:法兰盖&#xD;&#xA;2、型号、规格:BL65-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="压力仪表" Qdbm="030601002003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="58" Xmtz="1、名称:压力表&#xD;&#xA;2、型号:含表阀及弯管&#xD;&#xA;3、规格:Y-100型,0-1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="59" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:2.5-250Nm，141/h,PN1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="60" Xmtz="1、名称:流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="61" Xmtz="1、名称:防爆流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="天然气系统" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="126.01" Xh="62" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D108*5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="748.06" Xh="63" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D76*5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="157.07" Xh="64" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D57*4.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="100.45" Xh="65" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D38*4&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接(超高)&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001020" Rgf="0" Sbf="0" Sl="49.51" Xh="66" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D32*3.5&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001021" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4.65" Xh="67" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D25*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="13" Xh="68" Xmtz="1、材质:室内天然气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:12接头(配带DN32不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="14" Xh="69" Xmtz="1、材质:室内天然气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN25不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7" Xh="70" Xmtz="1、材质:室外天然气接头箱&#xD;&#xA;2、规格:6接头(配带DN25不锈钢阀门及法兰)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="71" Xmtz="1、名称:回火防止器&#xD;&#xA;2、型号、规格:Qmax-278Nm/h PN2.5MPa,DN100" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="72" Xmtz="1、名称:阻火器&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN50" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3" Xh="73" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢截止阀(天然气专用)&#xD;&#xA;2、材质:JY41W-16P型&#xD;&#xA;3、型号、规格:DN100&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="74" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢截止阀(天然气专用)&#xD;&#xA;2、材质:JY41W-16P型&#xD;&#xA;3、型号、规格:DN65&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压焊接阀门" Qdbm="030807002013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5" Xh="75" Xmtz="1、名称:法兰不锈钢截止阀(天然气专用)&#xD;&#xA;2、材质:JY41W-16P型&#xD;&#xA;3、型号、规格:DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:法兰连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压螺纹阀门" Qdbm="030807001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5" Xh="76" Xmtz="1、名称:不锈钢截止阀&#xD;&#xA;2、型号、规格:DN15&#xD;&#xA;3、连接形式:螺纹连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="77" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN100(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="78" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN65(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5" Xh="79" Xmtz="1、材质:带颈对焊钢制管法兰&#xD;&#xA;2、型号、规格:20#-WN50(B)-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="副" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢焊接法兰" Qdbm="030810002015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="80" Xmtz="1、材质:法兰盖&#xD;&#xA;2、型号、规格:BL100-16&#xD;&#xA;3、连接形式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="压力仪表" Qdbm="030601002004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="81" Xmtz="1、名称:压力表&#xD;&#xA;2、型号:含表阀及弯管&#xD;&#xA;3、规格:Y-100型,0-1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="82" Xmtz="1、名称:热式动力气体质量流量计&#xD;&#xA;2、型号:1.05-105Nm，141/h,PN1.6MPa" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="83" Xmtz="1、名称:流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="流量仪表" Qdbm="030601004012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="84" Xmtz="1、名称:防爆流量计&#xD;&#xA;2、型号:详见修改平面图" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="环保氧气系统" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001022" Rgf="0" Sbf="0" Sl="459.91" Xh="85" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D45*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管" Qdbm="030801001023" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9.09" Xh="86" Xmtz="1、材质:20#无缝钢管&#xD;&#xA;2、规格:D32*3&#xD;&#xA;3、连接形式、焊接方法:焊接/法兰连接&#xD;&#xA;4、压力试验、吹扫与清洗设计要求:空气吹扫&#xD;&#xA;5、脱脂设计要求:内外除锈，防锈漆二道，调和漆二道" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="管件" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="87" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D273&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001020" Rgf="0" Sbf="0" Sl="33" Xh="88" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D159&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001021" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5" Xh="89" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D108&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001022" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="90" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D89&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001023" Rgf="0" Sbf="0" Sl="30" Xh="91" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D76&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001024" Rgf="0" Sbf="0" Sl="45" Xh="92" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D57&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001025" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="93" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D45&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001026" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="94" Xmtz="1、材质:20#无缝钢三通&#xD;&#xA;2、规格:D25&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001027" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="95" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D273&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001028" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="96" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D159&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001029" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="97" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D108&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001030" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5" Xh="98" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D89&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001031" Rgf="0" Sbf="0" Sl="38" Xh="99" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D76&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001032" Rgf="0" Sbf="0" Sl="87" Xh="100" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D57&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001033" Rgf="0" Sbf="0" Sl="18" Xh="101" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D45&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001034" Rgf="0" Sbf="0" Sl="46" Xh="102" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D38&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001035" Rgf="0" Sbf="0" Sl="55" Xh="103" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D32&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001036" Rgf="0" Sbf="0" Sl="35" Xh="104" Xmtz="1、材质:20#无缝钢弯头&#xD;&#xA;2、规格:D25&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001037" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="105" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D108&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001038" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="106" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D57&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001039" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="107" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D45&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001040" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="108" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D273&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="低压碳钢管件" Qdbm="030804001041" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="109" Xmtz="1、材质:20#无缝钢异径管&#xD;&#xA;2、规格:D100&#xD;&#xA;3、连接方式:焊接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="管道支架" Qdbm="031002001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1885.2" Xh="110" Xmtz="1、材质:一般管架(制作安装)" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1885.2" Xh="111" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按管材无损探伤长度计算。&#xD;&#xA;2.以平方米计量，按管材表面探伤检测面积计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="管材表面超声波探伤" Qdbm="030816001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="112" Xmtz="1、名称:1、包含但不限于动力管道拍片、探伤、报检费用等&#xA;2、以满足设计、规范、业主、检测单位、主管部门要求为准&#xA;3、包含本工程所有区域内所有动力管道检验、报验等&#xA;4、配合并确保通过验收&#xA;5、包含全套配套资料&#xA;6、最终结算时不做调整（此项报价包含所有相关费用）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="031301017001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架搭拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="013" Dwgcmc="1#2#辅助楼-水电" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="电气" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:1AT0&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:1AP1&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="3" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:1AP2&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="4" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:1AL1&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="5" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:1AL2&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="6" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:1RD&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="7" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2AT0&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="8" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2AP1&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="9" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2AP2&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:10#槽钢&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="10" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:1AL-CM&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="11" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2AL-CM&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="12" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2AL1&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="13" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2AL2&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="14" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:1ALE1&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017015" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="15" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:1ALE2&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017016" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="16" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALE1&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017017" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="17" Xmtz="1、名称:配电箱&#xD;&#xA;2、型号:2ALE2&#xD;&#xA;3、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷&#xD;&#xA;4、电气元器件,模块按设计配置齐全&#xD;&#xA;5、详见设计图纸，满足设计及规范要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="18" Xmtz="1、名称:照明按钮控制箱" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="19" Xmtz="1、名称:应急照明破玻璃手动控制按钮&#xD;&#xA;2、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="控制箱" Qdbm="030404016003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="20" Xmtz="1、名称:集中控制型应急电源&#xD;&#xA;2、基础形式、材质、规格:挂墙/暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="154.5" Xh="21" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:200*100&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="205.24" Xh="22" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、型号:QJ&#xD;&#xA;3、规格:300*100&#xD;&#xA;4、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铁构件" Qdbm="030413001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="340.1" Xh="23" Xmtz="1、名称:桥架支架及母线槽(制作安装)&#xD;&#xA;2、材质:角钢&#xD;&#xA;3、规格:40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="340.1" Xh="24" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3421.13" Xh="25" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="292.83" Xh="26" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC25&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="26.17" Xh="27" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC100&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="55.2" Xh="28" Xmtz="1、名称:埋地进户管(带翼环)&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC100&#xD;&#xA;4、配置形式:埋地" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="213.28" Xh="29" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:BV2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="117.54" Xh="30" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-BV1.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="22933.72" Xh="31" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-BV2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1250.33" Xh="32" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-BV4&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3098" Xh="33" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-BV4&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="荧光灯" Qdbm="030412005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="144" Xh="34" Xmtz="1、名称:双管荧光灯&#xD;&#xA;2、规格:220V 2*16W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="荧光灯" Qdbm="030412005002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="144" Xh="35" Xmtz="1、名称:单管荧光灯&#xD;&#xA;2、规格:220V 16W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="装饰灯" Qdbm="030412004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="64" Xh="36" Xmtz="1、名称:筒灯&#xD;&#xA;2、规格:220V 9W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="工厂灯" Qdbm="030412002001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="54" Xh="37" Xmtz="1、名称:防水防尘灯吸顶灯&#xD;&#xA;2、安装形式:吸顶" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="插座" Qdbm="030404035001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="178" Xh="38" Xmtz="1、名称:单相二三眼安全型插座&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86Z223-10A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="插座" Qdbm="030404035002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="178" Xh="39" Xmtz="1、名称:单相二三眼安全型插座(防溅)&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86Z223-10A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="插座" Qdbm="030404035003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="182" Xh="40" Xmtz="1、名称:单相三眼安全型插座&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86Z13-16A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="插座" Qdbm="030404035004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="178" Xh="41" Xmtz="1、名称:三相四孔安全型插座&#xD;&#xA;2、材质:塑料&#xD;&#xA;3、规格:86Z14-16A" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="照明开关" Qdbm="030404034001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="42" Xmtz="1、名称:触摸延时开关&#xD;&#xA;2、材质:塑料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="照明开关" Qdbm="030404034002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9" Xh="43" Xmtz="1、名称:单联单控开关&#xD;&#xA;2、材质:塑料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="照明开关" Qdbm="030404034003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="44" Xmtz="1、名称:单联双控开关&#xD;&#xA;2、材质:塑料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="照明开关" Qdbm="030404034004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="37" Xh="45" Xmtz="1、名称:双联单控开关&#xD;&#xA;2、材质:塑料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="照明开关" Qdbm="030404034005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="39" Xh="46" Xmtz="1、名称:三联单控开关&#xD;&#xA;2、材质:塑料" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="轴流通风机" Qdbm="030108003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="47" Xmtz="1、名称:侧墙轴流风机" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="468" Xh="48" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="621" Xh="49" Xmtz="1、名称:开关插座盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="消防应急照明" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017018" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="50" Xmtz="1、名称:电气火灾通讯管理机&#xD;&#xA;2、安装方式:落地安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="配电箱" Qdbm="030404017019" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="51" Xmtz="1、名称:消防电源通讯管理机&#xD;&#xA;2、型号:配DPD信号&#xD;&#xA;3、安装方式:落地安装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="34.22" Xh="52" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC50&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="75.75" Xh="53" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC32&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1146.07" Xh="54" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="55" Xh="55" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-4*25+1*16&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="121.59" Xh="56" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*10&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="121.59" Xh="57" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*10&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16.31" Xh="58" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-5*4&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="63.78" Xh="59" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:ZF-NG-A-5*10&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="30.15" Xh="60" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:ZF-NG-A-5*6&#xD;&#xA;3、材质:铜芯&#xD;&#xA;4、敷设方式、部位:穿管、桥架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1172.84" Xh="61" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-RYS-2*2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="33.95" Xh="62" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-RYSP-2*1.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="63" Xmtz="1、名称:预分支电缆头&#xD;&#xA;2、规格:ZF-NG-A-5*10/ZF-NG-A-5*6" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆头" Qdbm="030408006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="64" Xmtz="1、名称:电缆头制安&#xD;&#xA;2、规格:YJV-4*25+1*16&#xD;&#xA;3、材质、类型:铜质" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="装饰灯" Qdbm="030412004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7" Xh="65" Xmtz="1、名称:应急疏散照明灯(室外)&#xD;&#xA;2、规格:24V 5W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="装饰灯" Qdbm="030412004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7" Xh="66" Xmtz="1、名称:应急疏散照明灯&#xD;&#xA;2、规格:24V 5W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="装饰灯" Qdbm="030412004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7" Xh="67" Xmtz="1、名称:双面单向疏散照明灯&#xD;&#xA;2、规格:24V 10W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="装饰灯" Qdbm="030412004005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="12" Xh="68" Xmtz="1、名称:应急疏散照明灯(楼梯)&#xD;&#xA;2、规格:24V 10W&#xD;&#xA;3、安装形式:吸顶" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="装饰灯" Qdbm="030412004006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="24" Xh="69" Xmtz="1、名称:单面疏散标志灯&#xD;&#xA;2、规格:24V 1W&#xD;&#xA;3、安装形式:壁装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="装饰灯" Qdbm="030412004007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="70" Xmtz="1、名称:单面出口疏散标志灯&#xD;&#xA;2、规格:24V 1W&#xD;&#xA;3、安装形式:壁装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="装饰灯" Qdbm="030412004008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9" Xh="71" Xmtz="1、名称:安全出口疏散标志灯&#xD;&#xA;2、规格:24V 1W&#xD;&#xA;3、安装形式:壁装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="装饰灯" Qdbm="030412004009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="72" Xmtz="1、名称:单面楼层标志灯&#xD;&#xA;2、规格:24V 1W&#xD;&#xA;3、安装形式:壁装" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="78" Xh="73" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="给排水" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="洗脸盆" Qdbm="031004003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19" Xh="74" Xmtz="1、材质:台式洗脸盆" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="大便器" Qdbm="031004006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="31" Xh="75" Xmtz="1、材质:蹲式大便器&#xD;&#xA;2、规格、类型:自闭式冲洗dn25" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="大便器" Qdbm="031004006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10" Xh="76" Xmtz="1、材质:连体坐式大便器" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="小便器" Qdbm="031004007001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="25" Xh="77" Xmtz="1、材质:挂式小便器" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="洗涤盆" Qdbm="031004004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7" Xh="78" Xmtz="1、材质:拖布池" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="组" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="洗涤盆" Qdbm="031004004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="7" Xh="79" Xmtz="1、材质:不锈钢废液池" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="42" Xh="80" Xmtz="1、材质:PVC地漏&#xD;&#xA;2、型号、规格:De50" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="81" Xmtz="1、材质:PVC扫除口&#xD;&#xA;2、型号、规格:De50" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11" Xh="82" Xmtz="1、材质:PVC扫除口&#xD;&#xA;2、型号、规格:De110" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="9" Xh="83" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:PP-R&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="84" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:PP-R&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN32&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="85" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:PP-R&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN25&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="螺纹阀门" Qdbm="031003001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="86" Xmtz="1、类型:截止阀&#xD;&#xA;2、材质:PP-R&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:DN20&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="176.85" Xh="87" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PP-R-DN15&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、阻火圈设计要求:及管件&#xD;&#xA;6、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="11.07" Xh="88" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PP-R-DN20&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、阻火圈设计要求:及管件&#xD;&#xA;6、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="118.15" Xh="89" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PP-R-DN25&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、阻火圈设计要求:及管件&#xD;&#xA;6、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1.25" Xh="90" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PP-R-DN32&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、阻火圈设计要求:及管件&#xD;&#xA;6、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="10.55" Xh="91" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PP-R-DN40&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、阻火圈设计要求:及管件&#xD;&#xA;6、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006006" Rgf="0" Sbf="0" Sl="79.24" Xh="92" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PP-R-DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:热熔连接&#xD;&#xA;5、阻火圈设计要求:及管件&#xD;&#xA;6、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006007" Rgf="0" Sbf="0" Sl="52.16" Xh="93" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PVC-De50&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006008" Rgf="0" Sbf="0" Sl="32.23" Xh="94" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PVC-De75&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006009" Rgf="0" Sbf="0" Sl="122.57" Xh="95" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PVC-De110&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006010" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16.75" Xh="96" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:排水&#xD;&#xA;3、材质、规格:PVC-De160&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006011" Rgf="0" Sbf="0" Sl="13.68" Xh="97" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水管&#xD;&#xA;3、材质、规格:PVC-De50&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006012" Rgf="0" Sbf="0" Sl="192.9" Xh="98" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水管&#xD;&#xA;3、材质、规格:PVC-De75&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006013" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="99" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水管&#xD;&#xA;3、材质、规格:PVC-De110&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="塑料管" Qdbm="031001006014" Rgf="0" Sbf="0" Sl="33.11" Xh="100" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:雨水管&#xD;&#xA;3、材质、规格:PVC-De160&#xD;&#xA;4、连接形式:粘接" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="101" Xmtz="1、材质:侧墙雨水斗&#xD;&#xA;2、型号、规格:De110" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="给、排水附（配）件" Qdbm="031004014005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="102" Xmtz="1、材质:87型雨水斗&#xD;&#xA;2、型号、规格:De160" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="镀锌钢管" Qdbm="031001001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="106.07" Xh="103" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:涂塑钢管 DN25&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="镀锌钢管" Qdbm="031001001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="295.72" Xh="104" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:涂塑钢管 DN50&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示管道中心线以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="镀锌钢管" Qdbm="031001001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="17.88" Xh="105" Xmtz="1、安装部位:室内&#xD;&#xA;2、介质:给水&#xD;&#xA;3、规格、压力等级:涂塑钢管 DN65&#xD;&#xA;4、连接形式:丝扣连接&#xD;&#xA;5、压力试验及吹、洗设计要求:吹洗" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="套" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="室内消火栓" Qdbm="030901010001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="19" Xh="106" Xmtz="1、安装方式:室内消火栓（设软管卷盘1套，φ6mm直流喷雾水枪1支，DN25闸阀,DN25真空破坏器,DN25快速接头1个，）" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算，因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中。" Jxf="0" Lr="0" Mc="挖沟槽土方" Qdbm="010101003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="65.65" Xh="107" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m3" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以体积计算&#xD;&#xA;1.场地回填：回填面积乘平均回填厚度&#xD;&#xA;2.室内回填：主墙间面积乘回填厚度，不扣除间隔墙&#xD;&#xA;3.基础回填：按挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积（包括基础垫层及其他构筑物）" Jxf="0" Lr="0" Mc="回填方" Qdbm="010103001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="65.65" Xh="108" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="031301017001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架搭拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="014" Dwgcmc="1#2#辅助楼弱电" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="消防应急照明" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="机柜、机架" Qdbm="030502001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、名称:能耗计量通讯管理机&#xD;&#xA;2、安装方式:落地" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="46.05" Xh="2" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、规格:200*100&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8.2" Xh="3" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、规格: (200+200+400)*100&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="桥架" Qdbm="030411003003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="203.6" Xh="4" Xmtz="1、名称:电线电缆桥架&#xD;&#xA;2、规格: (100+100+200)*100&#xD;&#xA;3、材质:热镀锌" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铁构件" Qdbm="030413001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="234.65" Xh="5" Xmtz="1、名称:桥架支架(制作安装)&#xD;&#xA;2、材质:角钢&#xD;&#xA;3、规格:40*4" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="kg" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以平方米计量，按设计图示表面积尺寸以面积计算&#xD;&#xA;2.以千克计量，按金属结构的理论质量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="金属结构刷油" Qdbm="031201003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="234.65" Xh="6" Xmtz="1、除锈级别:轻除&#xD;&#xA;2、油漆品种:二道防锈二道调和" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="536.35" Xh="7" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌钢管&#xD;&#xA;3、规格:SC20&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="491.41" Xh="8" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌电线管&#xD;&#xA;3、规格:JDG25&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Jxf="0" Lr="0" Mc="配管" Qdbm="030411001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="329.74" Xh="9" Xmtz="1、名称:穿线管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌电线管&#xD;&#xA;3、规格:JDG20&#xD;&#xA;4、配置形式:暗敷" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算（含预留长度及附加长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="电力电缆" Qdbm="030408001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="287.6" Xh="10" Xmtz="1、名称:电力电缆&#xD;&#xA;2、规格:YJV-3*4&#xD;&#xA;3、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="光纤束、光缆外护套" Qdbm="030502008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="287.6" Xh="11" Xmtz="1、名称:光纤&#xD;&#xA;2、规格:4芯光纤" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="226.78" Xh="12" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线/线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:BV2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="20.35" Xh="13" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线/线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:ZCN-RYSP-2*2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="162.71" Xh="14" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线/线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:RVVP-2*2.5&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="461.74" Xh="15" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线/线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:RS485&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Jxf="0" Lr="0" Mc="配线" Qdbm="030411004005" Rgf="0" Sbf="0" Sl="461.74" Xh="16" Xmtz="1、名称:配线&#xD;&#xA;2、配线形式:管内穿线/线槽配线&#xD;&#xA;3、规格:RS485&#xD;&#xA;4、材质:铜芯" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="双绞线缆" Qdbm="030502005001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5540.48" Xh="17" Xmtz="1、名称:六类非屏蔽网线&#xD;&#xA;2、规格:CAT6.UTP&#xD;&#xA;3、敷设方式:管内穿线/桥架配线" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="电视、电话插座" Qdbm="030502004001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="119" Xh="18" Xmtz="1、名称: 网络+电话插座" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="接线盒" Qdbm="030411006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="127" Xh="19" Xmtz="1、名称:接线盒&#xD;&#xA;2、材质:钢制&#xD;&#xA;3、规格:86型" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="031301017001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架搭拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="015" Dwgcmc="加工车间-智能升降式采光通风排烟装置" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示内径尺寸以展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢通风管道" Qdbm="030702001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1470" Xh="1" Xmtz="(1)升降底座 1.2mm 镀锌板折制；&#xD;&#xA;(2)收边板、泛水板采用 0.5mm 不锈钢板；&#xD;&#xA;(3)采光板采用 20mm 厚中空阳光板，乳白漫反射，包边采用专用铝合金包边；&#xD;&#xA;(4)配置电动推杆，参数 6000N，24V，行程 120mm;配置数量根据分段；&#xD;&#xA;(5)就地电箱+手机 APP 控制，提&#xA;供太阳能电源及市电接口，智能控制(根据雨量、温湿度自动开关)，预留消防联动接口(无源);&#xD;&#xA;(6)不锈钢螺，达克罗自攻钉，铝铆钉，中性耐候密封胶。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="016" Dwgcmc="装焊车间-智能升降式采光通风排烟装置" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示内径尺寸以展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢通风管道" Qdbm="030702001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="816" Xh="1" Xmtz="(1)升降底座 1.2mm 镀锌板折制；&#xD;&#xA;(2)收边板、泛水板采用 0.5mm 不锈钢板；&#xD;&#xA;(3)采光板采用 20mm 厚中空阳光板，乳白漫反射，包边采用专用铝合金包边；&#xD;&#xA;(4)配置电动推杆，参数 6000N，24V，行程 120mm;配置数量根据分段；&#xD;&#xA;(5)就地电箱+手机 APP 控制，提&#xA;供太阳能电源及市电接口，智能控制(根据雨量、温湿度自动开关)，预留消防联动接口(无源);&#xD;&#xA;(6)不锈钢螺，达克罗自攻钉，铝铆钉，中性耐候密封胶。" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示内径尺寸以展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢通风管道" Qdbm="030702001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2160" Xh="2" Xmtz="1、名称:智能升降式采光通风排烟装置&#xD;&#xA;2、规格:1000*35000&#xD;&#xA;3、含采光板采用 20mm 厚中空阳光板，乳白漫反射，，包边采用专用铝合金包边；(4)配置电动&#xD;&#xA;推杆，参数 6000N，24V，行程 120mm;配置数量根据分段；3(5)就地电箱+手机 APP 控制，提&#xD;&#xA;供太阳能电源及市电接口，智能控制(根据雨量、温湿度自动开关)，预留消防联动接口(无&#xD;&#xA;源);(6)不锈钢螺，达克罗自攻钉，铝铆钉，中性耐候密封胶。&#xD;&#xA;4、接口形式:42个&#xD;&#xA;5、含一体式底座及开启机构&#xD;&#xA;6、含检查接线、调试、试运行" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="017" Dwgcmc="1#2#辅房通风" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="轴流通风机" Qdbm="030108003001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="1" Xmtz="1、名称:壁式边墙排风机&#xD;&#xA;2、 380V 0.55KW,50KG&#xD;&#xA;3、规格:带防雨消声弯头10*10不锈钢防虫网" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="其他风机" Qdbm="030108006001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="16" Xh="2" Xmtz="1、名称:天花排气扇&#xD;&#xA;2、规格:220V,60W,自带止回阀" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="离心式通风机" Qdbm="030108001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="6" Xh="3" Xmtz="1、名称:静音风机&#xD;&#xA;2、规格:380V 630W" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="处" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示内径尺寸以展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢通风管道" Qdbm="030702001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="4" Xh="4" Xmtz="1、名称:挡烟垂壁&#xD;&#xA;2、材质:防火夹胶玻璃&#xD;&#xA;3、形状:长形&#xD;&#xA;4、规格:2800*1450&#xD;&#xA;5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :离地2400" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="处" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示内径尺寸以展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢通风管道" Qdbm="030702001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="5" Xmtz="1、名称:挡烟垂壁&#xD;&#xA;2、材质:防火夹胶玻璃&#xD;&#xA;3、形状:长形&#xD;&#xA;4、规格:8000*1450&#xD;&#xA;5、管件、法兰等附件及支架设计要求 :离地2400" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示内径尺寸以展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢通风管道" Qdbm="030702001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="176.29" Xh="6" Xmtz="1、名称:风管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌白铁皮&#xD;&#xA;3、形状:矩形&#xD;&#xA;4、规格:2000以下&#xD;&#xA;5、板材厚度:1.0mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示内径尺寸以展开面积计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢通风管道" Qdbm="030702001004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="44.28" Xh="7" Xmtz="1、名称:风管&#xD;&#xA;2、材质:镀锌白铁皮&#xD;&#xA;3、形状:矩形&#xD;&#xA;4、规格:800以下&#xD;&#xA;5、板材厚度:0.5mm" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="m2" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以米计量，按设计图示中心线以长度计算&#xD;&#xA;2.以节计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="柔性软风管" Qdbm="030702008001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="3.65" Xh="8" Xmtz="1、名称:连接软管&#xD;&#xA;2、材质:防火帆布" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铝及铝合金风口、散流器" Qdbm="030703011001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="76" Xh="9" Xmtz="1、名称:方形排风口&#xD;&#xA;2、规格:200*200" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铝及铝合金风口、散流器" Qdbm="030703011002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="10" Xmtz="1、名称:防雨百叶风口&#xD;&#xA;2、规格:800*400" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="铝及铝合金风口、散流器" Qdbm="030703011003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="8" Xh="11" Xmtz="1、名称:防雨百叶风口&#xD;&#xA;2、规格:400*400" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢阀门" Qdbm="030703001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="12" Xmtz="1、名称:对开多叶调节阀&#xD;&#xA;2、规格:320*320" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢阀门" Qdbm="030703001002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="2" Xh="13" Xmtz="1、名称:对开多叶调节阀&#xD;&#xA;2、规格:320*250" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="个" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="碳钢阀门" Qdbm="030703001003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="5" Xh="14" Xmtz="1、名称:风管蝶阀&#xD;&#xA;2、规格:200*120" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Bm="031301017001" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="" Jxf="0" Lr="0" Mc="脚手架搭拆" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="018" Dwgcmc="箱式变-加工车间" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="成套箱式变电站" Qdbm="030402018001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、名称:2101a1#成套箱式变(配电柜，电容柜，变压器参数根据图纸要求)&#xD;&#xA;2、型号:SCB18-NX1型&#xD;&#xA;3、容量（kV·A）:含；所有调试、试验费，包验收及资料，交户使用，满足设计和验收要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="成套箱式变电站" Qdbm="030402018002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="1、名称:2101a2#成套箱式变(配电柜，电容柜，变压器参数根据图纸要求)&#xD;&#xA;2、型号:SCB18-NX1型&#xD;&#xA;3、容量（kV·A）:含；所有调试、试验费，包验收及资料，交户使用，满足设计和验收要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0.3" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="1.3" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="019" Dwgcmc="箱式变-结构装车间" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="成套箱式变电站" Qdbm="030402018001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、名称:2101b1#成套箱式变(配电柜，电容柜，变压器参数根据图纸要求)&#xD;&#xA;2、容量（kV·A）:含；所有调试、试验费，包验收及资料，交户使用，满足设计和验收要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="成套箱式变电站" Qdbm="030402018002" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="2" Xmtz="1、名称:2101b2#成套箱式变(配电柜，电容柜，变压器参数根据图纸要求)&#xD;&#xA;2、容量（kV·A）:含；所有调试、试验费，包验收及资料，交户使用，满足设计和验收要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="成套箱式变电站" Qdbm="030402018003" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="3" Xmtz="1、名称:2101b3#成套箱式变(配电柜，电容柜，变压器参数根据图纸要求)&#xD;&#xA;2、容量（kV·A）:含；所有调试、试验费，包验收及资料，交户使用，满足设计和验收要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="台" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="成套箱式变电站" Qdbm="030402018004" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="4" Xmtz="1、名称:2303a10KV开关站成套箱式变(配电柜，电容柜，变压器参数根据图纸要求)&#xD;&#xA;3、容量（kV·A）:含；所有调试、试验费，包验收及资料，交户使用，满足设计和验收要求" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0.3" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="1.3" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="020" Dwgcmc="减震支架-结构装焊车间" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料和甲供设备/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="抗震支架" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="抗震支架" Qdbm="031002001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、抗震支架&#xD;&#xA;2、应符合抗震设计及施工验收规范的要求&#xD;&#xA;3、设计图纸中需配置抗震支架的区域&#xD;&#xA;4、最终结算时不做调整（此项报价包含抗震支架深化设计费用）&#xD;&#xA;5、包含本工程所有区域内所有专业的抗震支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0.3" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="0.8" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
    <Dwgcxx DogNum="A1503D2572C24D6E968AC1CB68A191A2" Dwgcbh="021" Dwgcmc="减震支架-加工车间" MachineKey="58-11-22-C6-3B-1B" SoftName="无锡艾思博科技有限公司" SoftNum="空" Zylb="3">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="1" Je="0" Jsjc="" Mc="规费" Qfjs="0" Xh="1" />
        <GfsjMx Fl="2.4" Fyxlb="1.1" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Xh="1.1" />
        <GfsjMx Fl="0.42" Fyxlb="1.2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Xh="1.2" />
        <GfsjMx Fl="0" Fyxlb="1.3" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Xh="1.3" />
        <GfsjMx Fl="9" Fyxlb="2" Je="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Mc="税金" Qfjs="0" Xh="2" />
        <GfsjMx Fl="100" Fyxlb="3" Je="0" Jsjc="" Mc="合计" Qfjs="0" Xh="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <QdBt Bz="" Je="0" Mc="抗震支架" Xh="" Zgj="0">
          <Qdmx Bz="" Clf="0" Dw="项" Fcf="0" Glf="0" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Jxf="0" Lr="0" Mc="抗震支架" Qdbm="031002001001" Rgf="0" Sbf="0" Sl="1" Xh="1" Xmtz="1、抗震支架&#xD;&#xA;2、应符合抗震设计及施工验收规范的要求&#xD;&#xA;3、设计图纸中需配置抗震支架的区域&#xD;&#xA;4、最终结算时不做调整（此项报价包含抗震支架深化设计费用）&#xD;&#xA;5、包含本工程所有区域内所有专业的抗震支架" Zcf="0" Zgj="0" Zgr="0" Zhdj="0" Zhhj="0" />
        </QdBt>
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Bm="031302001001" Fl="100" Je="0" Js="0" Jsjc="" Mc="现场安全文明施工" Xh="1" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Fl="1.5" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="基本费" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Fl="0.3" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="标化增加费" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Fl="0.21" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="扬尘污染防治增加费" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Bm="031302010001" Fl="1.3" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="工程按质论价" Xh="2" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Bm="031302002001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="夜间施工" Xh="3" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302004001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="二次搬运" Xh="4" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302005001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="冬雨季施工" Xh="5" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Xh="6" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302006001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="已完工程及设备保护费" Xh="7" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302008001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="临时设施费" Xh="8" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302009001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="赶工措施费" Xh="9" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="03B002" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="特殊条件下施工增加费" Xh="10" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302003001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="非夜间施工照明" Xh="11" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302011001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="住宅工程分户验收" Xh="12" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302012001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="建筑工人实名制费用" Xh="13" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Bm="031302015001" Fl="0" Je="0" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Mc="智慧工地费用" Xh="14" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs />
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂列金额" Xh="1" Xmlb="1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="暂估价" Xh="2" Xmlb="2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="材料暂估价" Xh="2.1" Xmlb="2.1" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="专业工程暂估价" Xh="2.2" Xmlb="2.2" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="计日工" Xh="3" Xmlb="3" />
        <QtxmMx Bz="" Je="0" Mc="总承包服务费" Xh="4" Xmlb="4" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Je="0" Lb="1" Mc="人工" Xh="一" />
        <JrgBt Je="0" Lb="2" Mc="材料" Xh="二" />
        <JrgBt Je="0" Lb="3" Mc="施工机械" Xh="三" />
        <JrgBt Je="0" Lb="4" Mc="企业管理费和利润" Xh="四" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人供应材料" Xh="1" Xmjz="0" />
        <ZcbfwfMx Fl="0" Fwnr="" Je="0" Jsjc="项目价值" Mc="发包人发包专业工程" Xh="2" Xmjz="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>